{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":8,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","3MXM-A8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","3MXM40A2V1B8","3MXM52A2V1B8","3MXM68A2V1B8"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","734","734","734"]
["","","","Largeur","mm","974","974","974"]
["","","","Profondeur","mm","408","408","408"]
["Poids","Unité","","","kg","57","57","62"]
["Compresseur","Type","","","","Compresseur swing hermétique","Compresseur swing hermétique","Compresseur swing hermétique"]
["Plage de fonctionnement","Rafraîchissement","Temp. ambiante","Min.","°CBS","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","°CBS","50","50","50"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","46","46","48"]
["","Chauffage","","Nom.","dBA","47","47","48"]
["Réfrigérant","Type","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","Charge","","","kg","1.80","1.80","2.00"]
["","Réfrigérant-=-Charge-=-Téq. CO₂","","","Téq. CO₂","1.22","1.22","1.35"]
["","PRP","","","","675","675","675"]
["Raccords de tuyauterie","Longueur de tuyauterie","Max.","UE - UI","m","25 (1)","25 (1)","25 (1)"]
["","Charge de réfrigérant supplémentaire","","","kg/m","002 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 30 m)","002 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 30 m)","002 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 30 m)"]
["","Dénivelé","UI - UE","Max.","m","15","15","15"]
["","","UI - UI","Max.","m","7.5","7.5","7.5"]
["","Longueur totale de tuyauterie","Système","Réel","m","50 (2)","50 (2)","50"]
["Accessoires standard","Installation manual","","","","1","1","1"]
["","Drain cap","","","","3","3","3"]
["","Drain plug","","","","1","1","1"]
["","Reducer assembly","","","","1","1","1"]
["","Screw bag","","","","1","1","1"]
["Classe d'efficacité énergétique","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Alimentation électrique","Phase","","","","1~","1~","1~"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50","50"]
["","Tension","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Remarques","","","","","(1) - Par pièce","(1) - Par pièce","(1) - Par pièce"]
["","","","","","(2) - Pour combinaison avec CVXM-A, FVXM-A - la longueur maximale de tuyauterie est 30 m.","(2) - Pour combinaison avec CVXM-A, FVXM-A - la longueur maximale de tuyauterie est 30 m.","(2) - Pour combinaison avec CVXM-A, FVXM-A - la longueur maximale de tuyauterie est 30 m."]
["","","","","","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement"]
["","","","","","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé."]
["","","","","","(5) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(5) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(5) - Contient des gaz à effet de serre fluorés."]
["Accessoires standard","FTXJ42A2V1BS","","","","","FTXJ42A2V1BS"]
["","FVXM25B2V1B","","","","","","FVXM25B2V1B"]