{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":7,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ADEA-A / AZAS-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ADEA71A2VEB / AZAS71M2V1B (Archived)","ADEA100A2VEB / AZAS100M7V1B (Archived)","ADEA125A2VEB / AZAS125M7V1B (Archived)"]
["Unité extérieure","","","","AZAS71M2V1B","AZAS100M7V1B","AZAS125M7V1B"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","6.80","9.50","12.10"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","7.50","10.80","13.50"]
["Efficacité nominale","EER","","","3.27","3.20","2.27"]
["","COP","","","3.62","4.63","3.89"]
["Rafraîchissement des locaux","Classe d’efficacité énergétique","","","A","A"]
["","Puissance","Pdesign","kW","6.80","9.50","12.10"]
["","SEER","","","5.44","5.13","4.73"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","437","648","1534"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","Classe d’efficacité énergétique","","","A","A"]
["","Puissance","Pdesign","kW","4.50","6.00","6.00"]
["","SCOP/A","","","3.81","3.81","3.50"]
["","Pdh Puissance calorifique à -10°","","kW","4.50","6.00","6.00"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","1654","2206","2399"]
["Classe d'efficacité énergétique","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Remarques","","","","(1) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(1) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(1) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement"]
["","","","","(2) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(2) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(2) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé."]
["","","","","(3) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(3) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(3) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m."]
["","","","","(4) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(4) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(4) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m."]