{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":54,"n_cols":12,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXF-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ATXF71F2V1B","ATXF20F5V1B","ATXF25F5V1B","ATXF35F5V1B","ATXF50F5V1B","ATXF42F5V1B","ATXF60F2V1B"]
["Puissance absorbée","Rafraîchissement","","Nom.","kW","0.032","0.023","0.023","0.029","0.04","0.04","0.032"]
["","Chauffage","","Nom.","kW","0.035","0.023","0.023","0.029","0.04","0.04","0.035"]
["Caisson","Couleur","","","","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","295","286","286","286","286","286","295"]
["","","","Largeur","mm","990","770","770","770","770","770","990"]
["","","","Profondeur","mm","263","225","225","225","225","225","263"]
["Poids","Unité","","","kg","13.5","8","8","8.5","9","9","13.5"]
["Ventilateur","Débit d'air","Rafraîchissement","Haut","m³/min","17.3","9.8","10","11.5","12.6","12.6","17.3"]
["Ventil.","Débit d'air","Refroidissement","Moyen","m³/min","14.8","8","8","8","9","9","14.8"]
["Ventilateur","Débit d'air","Rafraîchissement","Bas","m³/min","12.2","6","6.2","6.4","7.2","6.9","12.2"]
["","","","Faible niveau sonore de fonctionnement","m³/min","10.7","4.3","4.3","4.4","6.4","4.9","10.7"]
["","","Chauffage","Haut","m³/min","17.9","10.4","10.4","11.9","12.8","12.8","17.9"]
["Ventil.","Débit d'air","Chauffage","Moyen","m³/min","15.8","8.3","8.4","8.6","9.6","8.8","15.8"]
["Ventilateur","Débit d'air","Chauffage","Bas","m³/min","12.8","6.2","6.4","6.5","7.2","6.7","12.8"]
["","","","Faible niveau sonore de fonctionnement","m³/min","11.3","5.3","5.3","5.3","6.4","5.2","11.3"]
["Niveau de puissance sonore","Rafraîchissement","","","dBA","62","53","54","54","59","59","60"]
["","Chauffage","","","dBA","62","55","55","56","59","59","62"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","","Haut","dBA","46","39","40","43","45","45","45"]
["","Refroidissement","","Moyen","dBA","42","33","33","34","39","36","41"]
["","","","Bas","dBA","37","25","26","27","34","30","36"]
["","","","Faible niveau sonore de fonctionnement","dBA","34","20","20","20","31","22","33"]
["","Chauffage","","Haut","dBA","45","39","40","40","44","44","44"]
["","","","Moyen","dBA","41","34","34","35","38","34","40"]
["","","","Bas","dBA","36","28","28","29","33","28","35"]
["","","","Faible niveau sonore de fonctionnement","dBA","33","21","21","21","30","22","32"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","","DE","mm","6.35","6","6","6","6","6","6.35"]
["","Gaz","","DE","mm","12.7","9.5","9.5","9.5","12.7","9.5","12.7"]
["","Évacuation","","","","18","18","18","18","18","18","18"]
["Systèmes de commande","Télécommande infrarouge","","","","ARC470A1","ARC480A93","ARC480A93","ARC480A93","ARC480A93","ARC480A93","ARC470A1"]
["","Télécommande câblée","","","","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1"]
["Accessoires standard","ATXF50F5V1B","","","","","","","","1"]
["","Installation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","AAA dry-cell batteries","","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","General safety precautions","","","","","1","1","1","1","1"]
["","Operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Indoor unit fixing screws","","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Infrared remote control","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Mounting plate","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Remote control holder","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Alimentation électrique","Nom","","","","V1","","","","","","V1"]
["","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tension","","","V","220-240","220-440","220-440","220-440","220-440","220-440","220-240"]
["Remarques","","","","","","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m ; dénivelé : 0m"]
["","","","","","","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m (horizontale)","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m (horizontale)","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m (horizontale)","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m (horizontale)","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m (horizontale)"]
["","","","","","","(3) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(3) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(3) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(3) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(3) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé."]
["Accessoires standard","ATXF35F5V1B","","","","","","","1"]
["","ATXF42F5V1B","","","","","","","","","1"]