{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","CHVX-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","CHVX07S18AJ4V","CHVX07S18AJ9W","CHVX07S23AJ4V","CHVX07S23AJ9W"]
["Caisson","Couleur","","","","Blanc + noir","Blanc + noir","Blanc + noir","Blanc + noir"]
["","Matériau","","","","Tôle avec précouche","Tôle avec précouche","Tôle avec précouche","Tôle avec précouche"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","1655","1655","1855","1855"]
["","","","Largeur","mm","597","597","597","597"]
["","","","Profondeur","mm","634","634","634","634"]
["Poids","Unité","","","kg","113","113","121","121"]
["DESP","Catégorie","","","","Voir remarque 1","Voir remarque 1","Voir remarque 1","Voir remarque 1"]
["Niveau de puissance sonore","Nom.","","","dBA","44.0 (5)","44.0 (5)","44.0 (5)","44.0 (5)"]
["Niveau de pression sonore","Nom.","","","dBA","30.0 (5)","30.0 (5)","30.0 (5)","30.0 (5)"]
["Plage de fonctionnement","Chauffage","Côté eau","Min.","°C","18 (6)","18 (6)","18 (6)","18 (6)"]
["","","","Max.","°C","55 (6)","55 (6)","55 (6)","55 (6)"]
["","Rafraîchissement","Temp. ambiante","Min.","°CBS","10 (6)","10 (6)","10 (6)","10 (6)"]
["","","Côté eau","Min.","°C","18 (6)","18 (6)","18 (6)","18 (6)"]
["","","","Max.","°C","22 (6)","22 (6)","22 (6)","22 (6)"]
["Alimentation électrique","Nom","","","","Voir remarque 7","Voir remarque 7","Voir remarque 7","Voir remarque 7"]
["Dispositif de chauffage électrique","Alimentation électrique","","Nom","","4V","9W","4V","9W"]
["","","","Phase","","1~ / 3~","3~","1~ / 3~","3~"]
["","","","Fréquence","Hz","50","50","50","50"]
["","","","Tension","V","230/400","400","230/400","400"]
["","Fusibles recommandés","","","A","0.000 (8)","0.000 (8)","0.000 (8)","0.000 (8)"]
["Remarques","","","","","(1) - Montage ≤ catégorie I : exclusion de la norme 2014/68/EU en raison de l'article 1, 2f","(1) - Montage ≤ catégorie I : exclusion de la norme 2014/68/EU en raison de l'article 1, 2f","(1) - Montage ≤ catégorie I : exclusion de la norme 2014/68/EU en raison de l'article 1, 2f","(1) - Montage ≤ catégorie I : exclusion de la norme 2014/68/EU en raison de l'article 1, 2f"]
["","","","","","(2) - La plage de fonctionnement est étendue à des débits inférieurs uniquement en cas de fonctionnement de l'unité avec la pompe à chaleur uniquement. (Pas au démarrage, pas de fonctionnement de BUH, pas de fonctionnement en mode dégivrage).","(2) - La plage de fonctionnement est étendue à des débits inférieurs uniquement en cas de fonctionnement de l'unité avec la pompe à chaleur uniquement. (Pas au démarrage, pas de fonctionnement de BUH, pas de fonctionnement en mode dégivrage).","(2) - La plage de fonctionnement est étendue à des débits inférieurs uniquement en cas de fonctionnement de l'unité avec la pompe à chaleur uniquement. (Pas au démarrage, pas de fonctionnement de BUH, pas de fonctionnement en mode dégivrage).","(2) - La plage de fonctionnement est étendue à des débits inférieurs uniquement en cas de fonctionnement de l'unité avec la pompe à chaleur uniquement. (Pas au démarrage, pas de fonctionnement de BUH, pas de fonctionnement en mode dégivrage)."]
["","","","","","(3) - Sur la base d'une dT de 45 K","(3) - Sur la base d'une dT de 45 K","(3) - Sur la base d'une dT de 45 K","(3) - Sur la base d'une dT de 45 K"]
["","","","","","(4) - Tuyauterie + échangeur de chaleur à plaques (PHE) + chauffage de secours inclus ; vase d'expansion exclus","(4) - Tuyauterie + échangeur de chaleur à plaques (PHE) + chauffage de secours inclus ; vase d'expansion exclus","(4) - Tuyauterie + échangeur de chaleur à plaques (PHE) + chauffage de secours inclus ; vase d'expansion exclus","(4) - Tuyauterie + échangeur de chaleur à plaques (PHE) + chauffage de secours inclus ; vase d'expansion exclus"]
["","","","","","(5) - Mesure réalisée avec une chute de pression de 10 kPa dans le système de chauffage ; conditions de fonctionnement : eau à la sortie 47-55°C, dans une pièce où la température ambiante est de 20°C. BS/BH 7°C/6°C.","(5) - Mesure réalisée avec une chute de pression de 10 kPa dans le système de chauffage ; conditions de fonctionnement : eau à la sortie 47-55°C, dans une pièce où la température ambiante est de 20°C. BS/BH 7°C/6°C.","(5) - Mesure réalisée avec une chute de pression de 10 kPa dans le système de chauffage ; conditions de fonctionnement : eau à la sortie 47-55°C, dans une pièce où la température ambiante est de 20°C. BS/BH 7°C/6°C.","(5) - Mesure réalisée avec une chute de pression de 10 kPa dans le système de chauffage ; conditions de fonctionnement : eau à la sortie 47-55°C, dans une pièce où la température ambiante est de 20°C. BS/BH 7°C/6°C."]
["","","","","","(6) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(6) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(6) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(6) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement."]
["","","","","","(7) - Comme indiqué, l'alimentation électrique du bloc hydrothermique est destinée au dispositif de chauffage de secours uniquement. Le boîtier électrique et la pompe du bloc hydrothermique sont alimentés par l’unité extérieure. Le réservoir d'eau chaude domestique en option dispose d'une alimentation électrique distincte.","(7) - Comme indiqué, l'alimentation électrique du bloc hydrothermique est destinée au dispositif de chauffage de secours uniquement. Le boîtier électrique et la pompe du bloc hydrothermique sont alimentés par l’unité extérieure. Le réservoir d'eau chaude domestique en option dispose d'une alimentation électrique distincte.","(7) - Comme indiqué, l'alimentation électrique du bloc hydrothermique est destinée au dispositif de chauffage de secours uniquement. Le boîtier électrique et la pompe du bloc hydrothermique sont alimentés par l’unité extérieure. Le réservoir d'eau chaude domestique en option dispose d'une alimentation électrique distincte.","(7) - Comme indiqué, l'alimentation électrique du bloc hydrothermique est destinée au dispositif de chauffage de secours uniquement. Le boîtier électrique et la pompe du bloc hydrothermique sont alimentés par l’unité extérieure. Le réservoir d'eau chaude domestique en option dispose d'une alimentation électrique distincte."]
["","","","","","(8) - Se reporter au schéma de câblage et au manuel d'installation pour le fusible recommandé en fonction de l’alimentation et du raccordement au réseau","(8) - Se reporter au schéma de câblage et au manuel d'installation pour le fusible recommandé en fonction de l’alimentation et du raccordement au réseau","(8) - Se reporter au schéma de câblage et au manuel d'installation pour le fusible recommandé en fonction de l’alimentation et du raccordement au réseau","(8) - Se reporter au schéma de câblage et au manuel d'installation pour le fusible recommandé en fonction de l’alimentation et du raccordement au réseau"]