{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBVZ-D6V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBVZ16S18DJ6V","EBVZ16S23DJ6V"]
["Caisson","Couleur","","","","Blanc + noir","Blanc + noir"]
["","Matériau","","","","Tôle avec précouche","Tôle avec précouche"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","1655","1855"]
["","","","Largeur","mm","595","595"]
["","","","Profondeur","mm","634","634"]
["Poids","Unité","","","kg","137","145"]
["DESP","Catégorie","","","","Catégorie II","Catégorie II"]
["Niveau de puissance sonore","Nom.","","","dBA","44.0","44.0"]
["Niveau de pression sonore","Nom.","","","dBA","30.0","30.0"]
["Plage de fonctionnement","Chauffage","Côté eau","Min.","°C","15","15"]
["","","","Max.","°C","60","60"]
["","Rafraîchissement","Temp. ambiante","Min.","°CBS","10","10"]
["","","Côté eau","Min.","°C","5","5"]
["","","","Max.","°C","22","22"]
["Alimentation électrique","Nom","","","","Voir remarque 6","Voir remarque 6"]
["Dispositif de chauffage électrique","Alimentation électrique","","Nom","","6V3","6V3"]
["","","","Phase","","1~ / 3~","1~ / 3~"]
["","","","Fréquence","Hz","50","50"]
["","","","Tension","V","230","230"]
["","Fusibles recommandés","","","A","20","20"]
["Remarques","","","","","(1) - La zone de fonctionnement est étendue aux débits inférieurs en fonction du mode de fonctionnement - se reporter à la courbe ESP.","(1) - La zone de fonctionnement est étendue aux débits inférieurs en fonction du mode de fonctionnement - se reporter à la courbe ESP."]
["","","","","","(2) - Sur la base d'une dT de 45 K","(2) - Sur la base d'une dT de 45 K"]
["","","","","","(3) - Tuyauterie + échangeur de chaleur à plaques (PHE) + chauffage de secours inclus ; vase d'expansion exclus","(3) - Tuyauterie + échangeur de chaleur à plaques (PHE) + chauffage de secours inclus ; vase d'expansion exclus"]
["","","","","","(4) - Mesure réalisée avec une chute de pression de 10 kPa dans le système de chauffage ; conditions de fonctionnement : eau à la sortie 47-55°C, dans une pièce où la température ambiante est de 20°C. BS/BH 7°C/6°C.","(4) - Mesure réalisée avec une chute de pression de 10 kPa dans le système de chauffage ; conditions de fonctionnement : eau à la sortie 47-55°C, dans une pièce où la température ambiante est de 20°C. BS/BH 7°C/6°C."]
["","","","","","(5) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.","(5) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement."]
["","","","","","(6) - Classe C déclenchement 400 V courbe 20 A 4 pôles (voir le schéma de câblage)","(6) - Classe C déclenchement 400 V courbe 20 A 4 pôles (voir le schéma de câblage)"]