{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":22,"n_cols":8,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHBH-CBV / ERHQ-BW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHBH11CBV / ERHQ011BAW1","EHBH16CBV / ERHQ014BAW1","EHBH16CBV / ERHQ016BAW1"]
["COP","","","","","4.30 (1), 3.39 (2)","4.24 (1), 3.22 (2)","4.20 (1), 3.22 (2)"]
["Puissance calorifique","Nom.","","","kW","11.3 (1), 11.0 (2)","","16.1 (1), 15.1 (2)"]
["Puissance absorbée","Chauffage","","Nom.","kW","2.63 (1), 3.24 (2)","","3.82 (1), 4.69 (2)"]
["Remarques","","","","","(1) - Condition 1 : rafraîchissement Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C) ; chauffage Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(1) - Condition 1 : rafraîchissement Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C) ; chauffage Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(1) - Condition 1 : rafraîchissement Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C) ; chauffage Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(2) - Condition 2 : rafraîchissement Ta 35 °C - LWE 7°C (DT = 5 °C) ; chauffage Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C)","(2) - Condition 2 : rafraîchissement Ta 35 °C - LWE 7°C (DT = 5 °C) ; chauffage Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C)","(2) - Condition 2 : rafraîchissement Ta 35 °C - LWE 7°C (DT = 5 °C) ; chauffage Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(3) - Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C)","(3) - Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C)","(3) - Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C)"]
["","","","","","(4) - Tamb 35 °C - LWE 18°C (DT=5 °C)","(4) - Tamb 35 °C - LWE 18°C (DT=5 °C)","(4) - Tamb 35 °C - LWE 18°C (DT=5 °C)"]
["","","","","","(5) - BS/BH 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)","(5) - BS/BH 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)","(5) - BS/BH 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)"]
["","","","","","(6) - BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C(Dt=5 °C)","(6) - BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C(Dt=5 °C)","(6) - BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C(Dt=5 °C)"]
["Puissance calorifique","Nom.","","","kW","","14.5 (1), 13.6 (2)"]
["Puissance absorbée","Chauffage","","Nom.","kW","","3.42 (1), 4.21 (2)"]
["Chauffage des locaux","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 55 °C","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 55 °C-=-Général","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 55 °C-=-Général-=-SCOP","","","2.80"]
["","","","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 55 °C-=-Général-=-Classe d'effic. saisonnière du chauffage d'ambiance","","","A+"]
["","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 35 °C","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 35 °C-=-Général","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 35 °C-=-Général-=-SCOP","","","3.34"]
["","","","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 35 °C-=-Général-=-Classe d'effic. saisonnière du chauffage d'ambiance","","","A+"]
["Classe d'efficacité énergétique","","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]