{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":9,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHBH-CBV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHBH04CBV","EHBH08CBV","EHBH11CBV","EHBH16CBV"]
["Caisson","Couleur","","","","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc"]
["","Matériau","","","","Tôle avec précouche","Tôle avec précouche","Tôle avec précouche","Tôle avec précouche"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","890","890","890","890"]
["","","","Largeur","mm","480","480","480","480"]
["","","","Profondeur","mm","344","344","344","344"]
["Poids","Unité","","","kg","39.0","41.0","41.0","42.0"]
["DESP","Catégorie","","","","Art. 3 §3, Voir remarque 1","Catégorie I, Voir remarque 1","Art. 3 §3, Voir remarque 1","Art. 3 §3, Voir remarque 1"]
["Niveau de puissance sonore","Nom.","","","dBA","40.0","40.0","41.0","44.0"]
["Niveau de pression sonore","Nom.","","","dBA","26.0","26.0","27.0","30.0"]
["Plage de fonctionnement","Chauffage","Côté eau","Min.","°C","10","10","10","10"]
["","","","Max.","°C","55.0","55.0","55.0","55.0"]
["Alimentation électrique","Nom","","","","Voir remarque 12","Voir remarque 12","Voir remarque 12","Voir remarque 12"]
["Raccords de câblage","Pour raccordement à l'interface utilisateur","","Quantité","","2","2","2","2"]
["","","","Remarque","","075 mm² à 125 mm² (longueur max 500 m)","075 mm² à 125 mm² (longueur max 500 m)","075 mm² à 125 mm² (longueur max 500 m)","075 mm² à 125 mm² (longueur max 500 m)"]
["Remarques","","","","","(1) - La plage de fonctionnement est étendue à des débits inférieurs uniquement en cas de fonctionnement de l'unité avec la pompe à chaleur uniquement. (Pas au démarrage, pas de fonctionnement de BUH, pas de fonctionnement en mode dégivrage).","(1) - La plage de fonctionnement est étendue à des débits inférieurs uniquement en cas de fonctionnement de l'unité avec la pompe à chaleur uniquement. (Pas au démarrage, pas de fonctionnement de BUH, pas de fonctionnement en mode dégivrage).","(1) - La plage de fonctionnement est étendue à des débits inférieurs uniquement en cas de fonctionnement de l'unité avec la pompe à chaleur uniquement. (Pas au démarrage, pas de fonctionnement de BUH, pas de fonctionnement en mode dégivrage).","(1) - La plage de fonctionnement est étendue à des débits inférieurs uniquement en cas de fonctionnement de l'unité avec la pompe à chaleur uniquement. (Pas au démarrage, pas de fonctionnement de BUH, pas de fonctionnement en mode dégivrage)."]
["","","","","","(2) - Tuyauterie + échangeur de chaleur à plaques (PHE) + chauffage de secours inclus ; vase d'expansion exclus","(2) - Tuyauterie + échangeur de chaleur à plaques (PHE) + chauffage de secours inclus ; vase d'expansion exclus","(2) - Tuyauterie + échangeur de chaleur à plaques (PHE) + chauffage de secours inclus ; vase d'expansion exclus","(2) - Tuyauterie + échangeur de chaleur à plaques (PHE) + chauffage de secours inclus ; vase d'expansion exclus"]
["","","","","","(3) - BS/BH 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)","(3) - BS/BH 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)","(3) - BS/BH 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)","(3) - BS/BH 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)"]
["","","","","","(4) - La pression sonore est mesurée dans une salle sourde à 1 m de l'unité. Valeur relative selon la distance et l'envi. acoustique. Pression sonore mentionnée = valeur possible max. dans la plage de fonct. de l'unité.","(4) - La pression sonore est mesurée dans une salle sourde à 1 m de l'unité. Valeur relative selon la distance et l'envi. acoustique. Pression sonore mentionnée = valeur possible max. dans la plage de fonct. de l'unité.","(4) - La pression sonore est mesurée dans une salle sourde à 1 m de l'unité. Valeur relative selon la distance et l'envi. acoustique. Pression sonore mentionnée = valeur possible max. dans la plage de fonct. de l'unité.","(4) - La pression sonore est mesurée dans une salle sourde à 1 m de l'unité. Valeur relative selon la distance et l'envi. acoustique. Pression sonore mentionnée = valeur possible max. dans la plage de fonct. de l'unité."]
["","","","","","(5) - Chiffre plus bas en présence d'un chauffage d'appoint ; En l'absence de chauffage d'appoint, la pompe à chaleur se met en fonctionnement à 10°C","(5) - Chiffre plus bas en présence d'un chauffage d'appoint ; En l'absence de chauffage d'appoint, la pompe à chaleur se met en fonctionnement à 10°C","(5) - Chiffre plus bas en présence d'un chauffage d'appoint ; En l'absence de chauffage d'appoint, la pompe à chaleur se met en fonctionnement à 10°C","(5) - Chiffre plus bas en présence d'un chauffage d'appoint ; En l'absence de chauffage d'appoint, la pompe à chaleur se met en fonctionnement à 10°C"]
["","","","","","(6) -                                             >                      50 °C BSH uniquement, sans pompe à chaleur                    ","(6) -                                             >                      50 °C BSH uniquement, sans pompe à chaleur                    ","(6) - Se reporter à la plage de fonctionnement pour des détails sur les différences entre les modèles *RHQ* et *RLQ*","(6) - Se reporter à la plage de fonctionnement pour des détails sur les différences entre les modèles *RHQ* et *RLQ*"]
["","","","","","","","(7) -                                             >                      50 °C BSH uniquement, sans pompe à chaleur                    ","(7) -                                             >                      50 °C BSH uniquement, sans pompe à chaleur                    "]