{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":37,"n_cols":7,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHFH-D3V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHFH03S18DJ3V","EHFH03S18DA3V"]
["Caisson","Couleur","","","","Blanc + noir","Blanc + noir"]
["","Matériau","","","","Tôle avec précouche","Résine, Tôle"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","1,655","1,655"]
["","","","Largeur","mm","595","595"]
["","","","Profondeur","mm","625","634"]
["Poids","Unité","","","kg","119"]
["DESP","Catégorie","","","","Art 4.3, Voir remarque 1"]
["Niveau de puissance sonore","Nom.","","","dBA","42 (4)","42 (2)"]
["Niveau de pression sonore","Nom.","","","dBA","28 (5)","28 (3)"]
["Plage de fonctionnement","Chauffage","Côté eau","Min.","°C","0 (6)"]
["","","","Max.","°C","0 (6)"]
["","Rafraîchissement","Temp. ambiante","Min.","°CBS","0 (6)"]
["","","Côté eau","Min.","°C","0 (6)"]
["","","","Max.","°C","0 (6)"]
["Alimentation électrique","Nom","","","","Voir remarque 7","Voir remarque 4"]
["","Phase","","","","1~","1~"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50"]
["","Tension","","","V","230","230"]
["Dispositif de chauffage électrique","Alimentation électrique","","Nom","","3V3","3V3"]
["","","","Phase","","1~","1~"]
["","","","Fréquence","Hz","50","50"]
["","","","Tension","V","230","230"]
["","Fusibles recommandés","","","A","16.000","16.000"]
["Remarques","","","","","(1) - Catégorie d'unité DESP : Art3§3 : hors du champ d'application DESP en raison de l'article 1, élément 3.6 de la directive 97/23/CE","(1) - Perte de chaleur conforme à la norme EN12897"]
["","","","","","(2) - Perte de chaleur conforme à la norme EN12897","(2) - BS/BH 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)"]
["","","","","","(3) - Tuyauterie + échangeur de chaleur à plaques (PHE) + chauffage de secours inclus ; vase d'expansion exclus","(3) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque. Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore. Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue"]
["","","","","","(4) - BS/BH 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)","(4) - Comme indiqué, l'alimentation électrique du bloc hydrothermique est destinée au dispositif de chauffage de secours uniquement. Le boîtier électrique et la pompe du bloc hydrothermique sont alimentés par l’unité extérieure. Le réservoir d'eau chaude domestique en option dispose d'une alimentation électrique distincte."]
["","","","","","(5) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque. Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore. Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue","(5) - La plage de fonctionnement est étendue à des débits inférieurs uniquement en cas de fonctionnement de l'unité avec la pompe à chaleur uniquement. (Pas au démarrage, pas de fonctionnement de BUH, pas de fonctionnement en mode dégivrage)."]
["","","","","","(6) - Voir la plage de fonctionnement de l’unité."]
["","","","","","(7) - Comme indiqué, l'alimentation électrique du bloc hydrothermique est destinée au dispositif de chauffage de secours uniquement. Le boîtier électrique et la pompe du bloc hydrothermique sont alimentés par l’unité extérieure. Le réservoir d'eau chaude domestique en option dispose d'une alimentation électrique distincte."]
["","","","","","(8) - La plage de fonctionnement est étendue à des débits inférieurs uniquement en cas de fonctionnement de l'unité avec la pompe à chaleur uniquement. (Pas au démarrage, pas de fonctionnement de BUH, pas de fonctionnement en mode dégivrage)."]