{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":8,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EPBX07A / EPSKS-AV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EPBX07AF4V / EPSKS04ARV3","EPBX07AF4V / EPSKS06ARV3","EPBX07AF4V / EPSKS07ARV3"]
["Puissance calorifique","Nom.","","","kW","5.25 (1)","5.25 (1)","5.25 (1)"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","","kW","5.16 (2), 6.71 (3)","5.16 (2), 6.71 (3)","5.16 (2), 6.71 (3)"]
["Puissance absorbée","Chauffage","","Nom.","kW","1.02 (1)","1.02 (1)","1.02 (1)"]
["","Rafraîchissement","","Nom.","kW","1.71 (2), 1.62 (3)","1.71 (2), 1.62 (3)","1.71 (2), 1.62 (3)"]
["COP","","","","","5.17 (1)","5.17 (1)","5.17 (1)"]
["EER","","","","","3.01 (2), 6.71 (3)","3.01 (2), 6.71 (3)","3.01 (2), 6.71 (3)"]
["Chauffage des locaux","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 55 °C","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 55 °C-=-Général","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 55 °C-=-Général-=-SCOP","","3.69","3.81","3.83"]
["","","","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 55 °C-=-Général-=-Classe d'effic. saisonnière du chauffage d'ambiance","","A++","A+++","A+++"]
["","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 35 °C","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 35 °C-=-Général","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 35 °C-=-Général-=-SCOP","","5.03","5.05","5.05"]
["","","","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 35 °C-=-Général-=-Classe d'effic. saisonnière du chauffage d'ambiance","","A+++","A+++","A+++"]
["Classe d'efficacité énergétique","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Remarques","","","","","(1) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(1) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(1) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(2) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS"]
["","","","","","(3) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(3) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(3) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS"]