{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":8,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EPRA014-018DW"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EPRA14DAW1","EPRA16DAW1","EPRA18DAW1"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","1003","1003","1003"]
["","","","Largeur","mm","1270","1270","1270"]
["","","","Profondeur","mm","533","533","533"]
["Poids","Unité","","","kg","151","151","151"]
["Plage de fonct.","Rafraîch.","","Min.","°CBS","10","10","10"]
["","","","Max.","°CBS","43","43","43"]
["Plage de fonctionnement","Eau chaude domestique","","Min.","°CBS","-28","-28","-28"]
["","","","Max.","°CBS","35","35","35"]
["Niveau de puissance sonore","Chauffage","","Nom.","dBA","56.0","56.0","59.0"]
["","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","56.0","56.0","59.0"]
["Niveau de pression sonore","Chauffage","","Nom.","dBA","43.0","43.0","48.0"]
["","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","43","43","48"]
["Réfrigérant","Type","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","PRP","","","","675.0","675.0","675.0"]
["","Charge","","","tCO2Eq","2.84","2.84","2.84"]
["","Charge","","","kg","4.2","4.2","4.2"]
["Raccords de tuyauterie","Dénivelé","UI - UE","Max.","m","10.0","10.0","10.0"]
["Alimentation électrique","Nom","","","","W1","W1","W1"]
["","Phase","","","","3~","3~","3~"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50","50"]
["","Tension","","","V","400","400","400"]
["Courant","Fusibles recommandés","","","A","16","16","16"]
["Remarques","","","","","(1) - Rafraîchissement Ta 35 °C - LWE 18℃ (DT = 5 °C) ; chauffage Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35℃ (DT = 5 °C)","(1) - Rafraîchissement Ta 35 °C - LWE 18℃ (DT = 5 °C) ; chauffage Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35℃ (DT = 5 °C)","(1) - Rafraîchissement Ta 35 °C - LWE 18℃ (DT = 5 °C) ; chauffage Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35℃ (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(2) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à une certaine distance de l'unité. Il s'agit d'une valeur relative variant en fonction de la distance et de l'environ. acoust. Pour en savoir plus voir le schéma du spectre sonore. Condition: Ta BS/BH 7°C/6°C-LWC 35°C(DT = 5°C).","(2) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à une certaine distance de l'unité. Il s'agit d'une valeur relative variant en fonction de la distance et de l'environ. acoust. Pour en savoir plus voir le schéma du spectre sonore. Condition: Ta BS/BH 7°C/6°C-LWC 35°C(DT = 5°C).","(2) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à une certaine distance de l'unité. Il s'agit d'une valeur relative variant en fonction de la distance et de l'environ. acoust. Pour en savoir plus voir le schéma du spectre sonore. Condition: Ta BS/BH 7°C/6°C-LWC 35°C(DT = 5°C)."]
["","","","","","(3) - Pourcentage de puissance calorifique à Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Pourcentage de puissance calorifique à Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Pourcentage de puissance calorifique à Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]