{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":11,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETSX16E / EPRA14-18DV7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETSX16P30EF / EPRA14DAV37","ETSX16P50EF / EPRA14DAV37","ETSX16P30EF / EPRA16DAV37","ETSX16P50EF / EPRA16DAV37","ETSX16P30EF / EPRA18DAV37","ETSX16P50EF / EPRA18DAV37"]
["Puissance calorifique","Min.","","","kW","37.00","37.00","396.00","396.00","44.00","44.00"]
["","Nom.","","","kW","569","569","9.00","9.00","9.00","9.00"]
["","Max.","","","kW","1018.00","1018.00","1091.00","1091.00","1212.00","1212.00"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","","kW","1060, 69.0","1060, 69.0","1150, 788","1150, 788","1250, 886","1250, 886"]
["Puissance absorbée","Chauffage","","Min.","kW","88.00","88.00","95.00","95.00","105.00","105.00"]
["","","","Nom.","kW","122","122","18.0","18.0","18.0","18.0"]
["","","","Max.","kW","209.00","209.00","224.00","224.00","249.00","249.00"]
["","Rafraîchissement","","Nom.","kW","255, 256","255, 256","28.0, 293","28.0, 293","305, 331","305, 331"]
["COP","","","","","467.00","467.00","5.00","5.00","5.00","5.00"]
["EER","","","","","413.00, 27.00","413.00, 27.00","411.00, 269.00","411.00, 269.00","409.00, 268.00","409.00, 268.00"]
["Chauffage d'eau chaude sanitaire","Général","","Profil de charge déclaré","","L","XL","L","XL","L","XL"]
["","Climat moyen","","Classe","","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["Chauffage des locaux","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré&nbsp;: 55 °C","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré&nbsp;: 55 °C-=-Général","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré&nbsp;: 55 °C-=-Général-=-SCOP","","3.62","3.62","3.62","3.62","3.62","3.62"]
["","","","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré&nbsp;: 55 °C-=-Général-=-Classe d'effic. saisonnière du chauffage d'ambiance","","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré&nbsp;: 35&nbsp;°C","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré&nbsp;: 35&nbsp;°C-=-Général","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré&nbsp;: 35&nbsp;°C-=-Général-=-SCOP","","4.57","4.57","4.57","4.57","4.57","4.57"]
["","","","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré&nbsp;: 35&nbsp;°C-=-Général-=-Classe d'effic. saisonnière du chauffage d'ambiance","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Remarques","","","","","(1) - Puissance conformément à la norme EN14511 et valable pour la plage d’eau chauffée dT = 3~8°C à Ta 7°C","(1) - Puissance conformément à la norme EN14511 et valable pour la plage d’eau chauffée dT = 3~8°C à Ta 7°C","(1) - Puissance conformément à la norme EN14511 et valable pour la plage d’eau chauffée dT = 3~8°C à Ta 7°C","(1) - Puissance conformément à la norme EN14511 et valable pour la plage d’eau chauffée dT = 3~8°C à Ta 7°C","(1) - Puissance conformément à la norme EN14511 et valable pour la plage d’eau chauffée dT = 3~8°C à Ta 7°C","(1) - Puissance conformément à la norme EN14511 et valable pour la plage d’eau chauffée dT = 3~8°C à Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(3) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(3) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(3) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(3) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(3) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(3) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS"]
["","","","","","(4) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(4) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(4) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(4) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(4) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(4) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS"]
["","","","","","(5) - La puissance absorbée est la puissance totale des unités intérieures et extérieures, y compris la pompe de circulation ; conformément à la norme EN14511","(5) - La puissance absorbée est la puissance totale des unités intérieures et extérieures, y compris la pompe de circulation ; conformément à la norme EN14511","(5) - La puissance absorbée est la puissance totale des unités intérieures et extérieures, y compris la pompe de circulation ; conformément à la norme EN14511","(5) - La puissance absorbée est la puissance totale des unités intérieures et extérieures, y compris la pompe de circulation ; conformément à la norme EN14511","(5) - La puissance absorbée est la puissance totale des unités intérieures et extérieures, y compris la pompe de circulation ; conformément à la norme EN14511","(5) - La puissance absorbée est la puissance totale des unités intérieures et extérieures, y compris la pompe de circulation ; conformément à la norme EN14511"]