{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":11,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETVH16E6V / EPRA014-018DV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETVH16S23EA6V / EPRA14DAV3","ETVH16S18EA6V / EPRA14DAV3","ETVH16S23EA6V / EPRA16DAV3","ETVH16S18EA6V / EPRA16DAV3","ETVH16S23EA6V / EPRA18DAV3","ETVH16S18EA6V / EPRA18DAV3"]
["Chauffage d'eau chaude sanitaire","Général","","Profil de charge déclaré","","XL","","XL","","XL"]
["","Climat moyen","","Classe d'efficacité énergétique du chauffage de l'eau","","A","","A","","A"]
["COP","","","","","4.67 (2)","4.67","5.00 (2)","5.00","5.00 (2)","5.00"]
["Chauffage des locaux","Sortie d'eau sous climat tempéré: 55 °C","Général","Seasonal space heating eff. class","","A++","","A++","","A++"]
["","","","ηs (effic. saisonnière du chauffage d'ambiance)","%","140","","140","","140"]
["","","","SCOP","","3.58","","3.58","","3.58"]
["Temps de chauffage de 10°C à 50°C","h","","","","1h13min at 7°C ambient temperature","","1h13min at 7°C ambient temperature","","1h13min at 7°C ambient temperature"]
["Puissance calorifique","Nom.","","","kW","5.69 (2)","","9.00 (2)","","9.00 (2)"]
["","Min.","","","kW","3.70 (1)","","3.96 (1)","","4.40 (1)"]
["","Max.","","","kW","10.18 (1)","","10.91 (1)","","12.12 (1)"]
["Puissance absorbée","Chauffage","","Max.","kW","2.09 (5)","","2.24 (5)","","2.49 (5)"]
["","","","Min.","kW","0.88 (5)","","0.95 (5)","","1.05 (5)"]
["","","","Nom.","kW","1.22 (2)","","1.80 (2)","","1.80 (2)"]
["","Production d'eau chaude sanitaire de 10°C à 50°C","","Nom.","kWh","2.85 (6)","","2.85 (6)","","2.85 (6)"]
["Remarques","","","","","(1) - Puissance conformément à la norme EN14511 et valable pour la plage d’eau chauffée dT = 3~8°C à Ta 7°C","(1) - Puissance conformément à la norme EN14511 et valable pour la plage d’eau chauffée dT = 3~8°C à Ta 7°C","(1) - Puissance conformément à la norme EN14511 et valable pour la plage d’eau chauffée dT = 3~8°C à Ta 7°C","(1) - Puissance conformément à la norme EN14511 et valable pour la plage d’eau chauffée dT = 3~8°C à Ta 7°C","(1) - Puissance conformément à la norme EN14511 et valable pour la plage d’eau chauffée dT = 3~8°C à Ta 7°C","(1) - Puissance conformément à la norme EN14511 et valable pour la plage d’eau chauffée dT = 3~8°C à Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Condition : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(3) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(3) - La puissance absorbée est la puissance totale des unités intérieures et extérieures, y compris la pompe de circulation ; conformément à la norme EN14511","(3) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(3) - La puissance absorbée est la puissance totale des unités intérieures et extérieures, y compris la pompe de circulation ; conformément à la norme EN14511","(3) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 23℃ ; Sortie d'eau 18℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(3) - La puissance absorbée est la puissance totale des unités intérieures et extérieures, y compris la pompe de circulation ; conformément à la norme EN14511"]
["","","","","","(4) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(4) - Test à Ta BS/BH 7°C/6°C. Conformément à la norme EN 16147.","(4) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(4) - Test à Ta BS/BH 7°C/6°C. Conformément à la norme EN 16147.","(4) - Rafraîchissement : Entrée d'eau 12℃ ; Sortie d'eau 7℃ ; Conditions extérieures : 35 °CBS","(4) - Test à Ta BS/BH 7°C/6°C. Conformément à la norme EN 16147."]
["","","","","","(5) - La puissance absorbée est la puissance totale des unités intérieures et extérieures, y compris la pompe de circulation ; conformément à la norme EN14511","(5) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) avec pompe à pleine vitesse","(5) - La puissance absorbée est la puissance totale des unités intérieures et extérieures, y compris la pompe de circulation ; conformément à la norme EN14511","(5) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) avec pompe à pleine vitesse","(5) - La puissance absorbée est la puissance totale des unités intérieures et extérieures, y compris la pompe de circulation ; conformément à la norme EN14511","(5) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) avec pompe à pleine vitesse"]
["","","","","","(6) - Température intérieure : 20 ° CBS, 15 ° CBH ; température extérieure : 7 ° CBS, 6 ° CBH.","","(6) - Température intérieure : 20 ° CBS, 15 ° CBH ; température extérieure : 7 ° CBS, 6 ° CBH.","","(6) - Température intérieure : 20 ° CBS, 15 ° CBH ; température extérieure : 7 ° CBS, 6 ° CBH."]
["","","","","","(7) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) avec pompe à pleine vitesse","","(7) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) avec pompe à pleine vitesse","","(7) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) avec pompe à pleine vitesse"]
["Puissance calorifique","Min.","","","kW","","3.70","","3.96","","4.40"]
["","Nom.","","","kW","","5.69","","9.00","","9.00"]
["","Max.","","","kW","","10.18","","10.91","","12.12"]
["Puissance absorbée","Chauffage","","Min.","kW","","0.88","","0.95","","1.05"]
["","","","Nom.","kW","","1.22","","1.80","","1.80"]
["","","","Max.","kW","","2.09","","2.24","","2.49"]
["","Puissance absorbée-=-Production d'eau chaude sanitaire de 10°C à 50&nbsp;°C","","Puissance absorbée-=-Production d'eau chaude sanitaire de 10°C à 50&nbsp;°C-=-Nom.-=-kWh","kWh","","2.57","","2.57","","2.57"]
["Temps de chauffage de 10&nbsp;°C à 50&nbsp;°C-=-h","h","","","","","9 h 20 min par température extérieure de 7 °C","","9 h 20 min par température extérieure de 7 °C","","9 h 20 min par température extérieure de 7 °C"]
["Chauffage d'eau chaude sanitaire","Général","","Profil de charge déclaré","","","L","","L","","L"]
["","Climat moyen","","Classe","","","A","","A","","A"]
["Chauffage des locaux","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré&nbsp;: 55 °C","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré&nbsp;: 55 °C-=-Général","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré&nbsp;: 55 °C-=-Général-=-SCOP","","","3.58","","3.58","","3.58"]
["","","","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré&nbsp;: 55 °C-=-Général-=-Classe d'effic. saisonnière du chauffage d'ambiance","","","A++","","A++","","A++"]
["","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré&nbsp;: 35&nbsp;°C","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré&nbsp;: 35&nbsp;°C-=-Général","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré&nbsp;: 35&nbsp;°C-=-Général-=-SCOP","","","4.51","","4.51","","4.51"]
["","","","Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré&nbsp;: 35&nbsp;°C-=-Général-=-Classe d'effic. saisonnière du chauffage d'ambiance","","","A+++","","A+++","","A+++"]