{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":46,"n_cols":17,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWQ-L-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWWQ180L-SS","EWWQ205L-SS","EWWQ230L-SS","EWWQ260L-SS","EWWQ290L-SS","EWWQ330L-SS","EWWQ380L-SS","EWWQ430L-SS","EWWQ480L-SS","EWWQ540L-SS","EWWQ600L-SS","EWWQ660L-SS","EWWQ720L-SS"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","Nom.","dBA","65","68","70","72","74","74","73","76","77","77","78","78","78"]
["Réfrigérant","Circuits","Quantité","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","PRP","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","0"]
["","Charge","","kg","20","20","22","22","24","24","30","32","34","34","38","40","40"]
["","Type","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","187.4","215.1","244.3","272.6","303.2","344.5","386.8","430.2","475.6","548.8","610.9","663","721"]
["Puissance absorbée","Rafraîchissement","Nom.","kW","41.7","47.3","53.1","60.2","67.1","77.1","87","97.9","109.5","123.5","139.7","153.8","166.9"]
["Niveau de puissance sonore","Rafraîchissement","Nom.","dBA","83","86","88","90","91","91","91","93","95","95","95","96","0"]
["Charge de réfrigérant","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","TCO2Eq","20.9","20.9","23.0","23.0","25.1","25.1","31.3","33.4","35.5","35.5","39.7","41.8","41.8"]
["Compresseur","Type","","","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression"]
["","Quantité_","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["Dimensions","Unité","Largeur","mm","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928"]
["","","Profondeur","mm","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801"]
["","","Hauteur","mm","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","2,090","2,210","2,210","2,210"]
["Échangeur de chaleur-eau / condenseur","Type","","","Échangeur de chaleur à plaques","Échangeur de chaleur à plaques","Échangeur de chaleur à plaques","Échangeur de chaleur à plaques","Échangeur de chaleur à plaques","Échangeur de chaleur à plaques","Échangeur de chaleur à plaques","Échangeur de chaleur à plaques","Échangeur de chaleur à plaques","Échangeur de chaleur à plaques","Échangeur de chaleur à plaques","Échangeur de chaleur à plaques","Échangeur de chaleur à plaques"]
["","Débit d'eau","Nom.","l/s","11.02","12.66","14.4","16.12","17.9","20.38","22.8","25.4","28.08","32.3","36.02","39.16","42.66"]
["Commande de puissance","Puissance minimale","","%","25","21","25","22","25","23","25","21","25","22","20","18","25"]
["","Méthode","","","Fixe","Fixe","Fixe","Fixe","Fixe","Fixe","Fixe","Fixe","Fixe","Fixe","Fixe","Fixe","Fixe"]
["Poids","Poids en fonctionnement","","kg","957","1,156","1,401","1,469","1,575","1,641","1,723","1,851","1,918","2,044","2,145","2,346","2,405"]
["","Unité","","kg","877","1,062","1,285","1,347","1,439","1,498","1,559","1,673","1,722","1,842","1,926","2,105","2,229"]
["Échangeur de chaleur-eau / évaporateur","Débit d'eau","Nom.","l/s","8.97","10.29","11.69","13.04","14.5","16.48","18.51","20.58","22.77","26.29","29.26","31.77","34.57"]
["","Type","","","Échangeur à plaques.","Échangeur à plaques.","Échangeur à plaques.","Échangeur à plaques.","Échangeur à plaques.","Échangeur à plaques.","Échangeur à plaques.","Échangeur à plaques.","Échangeur à plaques.","Échangeur à plaques.","Échangeur à plaques.","Échangeur à plaques.","Échangeur à plaques."]
["","Volume d'eau","","L","35","41","53","53","65","65","76","92","92","92","115","115","115"]
["EER","","","","4.494","4.548","4.601","4.528","4.519","4.468","4.446","4.394","4.343","4.444","4.373","4.311","4.32"]
["Efficacité énergétique saisonnière (ESEER)","","","","5.54","5.54","5.52","5.53","5.54","5.53","5.54","5.52","5.51","5.55","5.51","5.51","5.52"]
["Power supply","Phase","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Fréquence","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tension","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Remarques","","","","(1) - Rafraîchissement : temp. de l' eau à l' entrée de l' évaporateur 12 °C ; temp. de l' eau à la sortie de l' évaporateur 7 °C ; temp. de l' eau à l' entrée du condenseur 30 °C ; temp. de l' eau à la sortie du condenseur 35 °C ; fonctionnement à pleine charge.","(1) - Rafraîchissement : temp. de l' eau à l' entrée de l' évaporateur 12 °C ; temp. de l' eau à la sortie de l' évaporateur 7 °C ; temp. de l' eau à l' entrée du condenseur 30 °C ; temp. de l' eau à la sortie du condenseur 35 °C ; fonctionnement à pleine charge.","(1) - Rafraîchissement : temp. de l' eau à l' entrée de l' évaporateur 12 °C ; temp. de l' eau à la sortie de l' évaporateur 7 °C ; temp. de l' eau à l' entrée du condenseur 30 °C ; temp. de l' eau à la sortie du condenseur 35 °C ; fonctionnement à pleine charge.","(1) - Rafraîchissement : temp. de l' eau à l' entrée de l' évaporateur 12 °C ; temp. de l' eau à la sortie de l' évaporateur 7 °C ; temp. de l' eau à l' entrée du condenseur 30 °C ; temp. de l' eau à la sortie du condenseur 35 °C ; fonctionnement à pleine charge.","(1) - Rafraîchissement : temp. de l' eau à l' entrée de l' évaporateur 12 °C ; temp. de l' eau à la sortie de l' évaporateur 7 °C ; temp. de l' eau à l' entrée du condenseur 30 °C ; temp. de l' eau à la sortie du condenseur 35 °C ; fonctionnement à pleine charge.","(1) - Rafraîchissement : temp. de l' eau à l' entrée de l' évaporateur 12 °C ; temp. de l' eau à la sortie de l' évaporateur 7 °C ; temp. de l' eau à l' entrée du condenseur 30 °C ; temp. de l' eau à la sortie du condenseur 35 °C ; fonctionnement à pleine charge.","(1) - Rafraîchissement : temp. de l' eau à l' entrée de l' évaporateur 12 °C ; temp. de l' eau à la sortie de l' évaporateur 7 °C ; temp. de l' eau à l' entrée du condenseur 30 °C ; temp. de l' eau à la sortie du condenseur 35 °C ; fonctionnement à pleine charge.","(1) - Rafraîchissement : temp. de l' eau à l' entrée de l' évaporateur 12 °C ; temp. de l' eau à la sortie de l' évaporateur 7 °C ; temp. de l' eau à l' entrée du condenseur 30 °C ; temp. de l' eau à la sortie du condenseur 35 °C ; fonctionnement à pleine charge.","(1) - Rafraîchissement : temp. de l' eau à l' entrée de l' évaporateur 12 °C ; temp. de l' eau à la sortie de l' évaporateur 7 °C ; temp. de l' eau à l' entrée du condenseur 30 °C ; temp. de l' eau à la sortie du condenseur 35 °C ; fonctionnement à pleine charge.","(1) - Rafraîchissement : temp. de l' eau à l' entrée de l' évaporateur 12 °C ; temp. de l' eau à la sortie de l' évaporateur 7 °C ; temp. de l' eau à l' entrée du condenseur 30 °C ; temp. de l' eau à la sortie du condenseur 35 °C ; fonctionnement à pleine charge.","(1) - Rafraîchissement : temp. de l' eau à l' entrée de l' évaporateur 12 °C ; temp. de l' eau à la sortie de l' évaporateur 7 °C ; temp. de l' eau à l' entrée du condenseur 30 °C ; temp. de l' eau à la sortie du condenseur 35 °C ; fonctionnement à pleine charge.","(1) - Rafraîchissement : temp. de l' eau à l' entrée de l' évaporateur 12 °C ; temp. de l' eau à la sortie de l' évaporateur 7 °C ; temp. de l' eau à l' entrée du condenseur 30 °C ; temp. de l' eau à la sortie du condenseur 35 °C ; fonctionnement à pleine charge.","(1) - Rafraîchissement : temp. de l' eau à l' entrée de l' évaporateur 12 °C ; temp. de l' eau à la sortie de l' évaporateur 7 °C ; temp. de l' eau à l' entrée du condenseur 30 °C ; temp. de l' eau à la sortie du condenseur 35 °C ; fonctionnement à pleine charge."]
["","","","","(2) - La puissance calorifique, la puissance absorbée de l'unité et le COP sont basés sur les conditions suivantes : évaporateur : 5/10 °C ; condenseur : 40/45 °C ; unité fonctionnant à pleine charge","(2) - La puissance calorifique, la puissance absorbée de l'unité et le COP sont basés sur les conditions suivantes : évaporateur : 5/10 °C ; condenseur : 40/45 °C ; unité fonctionnant à pleine charge","(2) - La puissance calorifique, la puissance absorbée de l'unité et le COP sont basés sur les conditions suivantes : évaporateur : 5/10 °C ; condenseur : 40/45 °C ; unité fonctionnant à pleine charge","(2) - La puissance calorifique, la puissance absorbée de l'unité et le COP sont basés sur les conditions suivantes : évaporateur : 5/10 °C ; condenseur : 40/45 °C ; unité fonctionnant à pleine charge","(2) - La puissance calorifique, la puissance absorbée de l'unité et le COP sont basés sur les conditions suivantes : évaporateur : 5/10 °C ; condenseur : 40/45 °C ; unité fonctionnant à pleine charge","(2) - La puissance calorifique, la puissance absorbée de l'unité et le COP sont basés sur les conditions suivantes : évaporateur : 5/10 °C ; condenseur : 40/45 °C ; unité fonctionnant à pleine charge","(2) - La puissance calorifique, la puissance absorbée de l'unité et le COP sont basés sur les conditions suivantes : évaporateur : 5/10 °C ; condenseur : 40/45 °C ; unité fonctionnant à pleine charge","(2) - La puissance calorifique, la puissance absorbée de l'unité et le COP sont basés sur les conditions suivantes : évaporateur : 5/10 °C ; condenseur : 40/45 °C ; unité fonctionnant à pleine charge","(2) - La puissance calorifique, la puissance absorbée de l'unité et le COP sont basés sur les conditions suivantes : évaporateur : 5/10 °C ; condenseur : 40/45 °C ; unité fonctionnant à pleine charge","(2) - La puissance calorifique, la puissance absorbée de l'unité et le COP sont basés sur les conditions suivantes : évaporateur : 5/10 °C ; condenseur : 40/45 °C ; unité fonctionnant à pleine charge","(2) - La puissance calorifique, la puissance absorbée de l'unité et le COP sont basés sur les conditions suivantes : évaporateur : 5/10 °C ; condenseur : 40/45 °C ; unité fonctionnant à pleine charge","(2) - La puissance calorifique, la puissance absorbée de l'unité et le COP sont basés sur les conditions suivantes : évaporateur : 5/10 °C ; condenseur : 40/45 °C ; unité fonctionnant à pleine charge","(2) - La puissance calorifique, la puissance absorbée de l'unité et le COP sont basés sur les conditions suivantes : évaporateur : 5/10 °C ; condenseur : 40/45 °C ; unité fonctionnant à pleine charge"]
["","","","","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation."]
["","","","","(4) - Fluide: Eau","(4) - Fluide: Eau","(4) - Fluide: Eau","(4) - Fluide: Eau","(4) - Fluide: Eau","(4) - Fluide: Eau","(4) - Fluide: Eau","(4) - Fluide: Eau","(4) - Fluide: Eau","(4) - Fluide: Eau","(4) - Fluide: Eau","(4) - Fluide: Eau","(4) - Fluide: Eau"]
["","","","","(5) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(5) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(5) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(5) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(5) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(5) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(5) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(5) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(5) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(5) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(5) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(5) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(5) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes."]
["","","","","(6) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(6) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(6) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(6) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(6) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(6) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(6) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(6) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(6) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(6) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(6) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(6) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(6) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »)."]
["","","","","(7) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(7) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(7) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(7) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(7) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(7) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(7) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(7) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(7) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(7) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(7) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(7) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(7) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %."]
["","","","","(8) - Courant de démarrage max. de l’unité : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des ventilateurs.","(8) - Courant de démarrage max. de l’unité : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des ventilateurs.","(8) - Courant de démarrage max. de l’unité : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des ventilateurs.","(8) - Courant de démarrage max. de l’unité : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des ventilateurs.","(8) - Courant de démarrage max. de l’unité : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des ventilateurs.","(8) - Courant de démarrage max. de l’unité : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des ventilateurs.","(8) - Courant de démarrage max. de l’unité : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des ventilateurs.","(8) - Courant de démarrage max. de l’unité : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des ventilateurs.","(8) - Courant de démarrage max. de l’unité : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des ventilateurs.","(8) - Courant de démarrage max. de l’unité : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des ventilateurs.","(8) - Courant de démarrage max. de l’unité : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des ventilateurs.","(8) - Courant de démarrage max. de l’unité : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des ventilateurs.","(8) - Courant de démarrage max. de l’unité : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des ventilateurs."]
["","","","","(9) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12/7 °C ; condenseur 30/35 °C ; courant de compresseur","(9) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12/7 °C ; condenseur 30/35 °C ; courant de compresseur","(9) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12/7 °C ; condenseur 30/35 °C ; courant de compresseur","(9) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12/7 °C ; condenseur 30/35 °C ; courant de compresseur","(9) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12/7 °C ; condenseur 30/35 °C ; courant de compresseur","(9) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12/7 °C ; condenseur 30/35 °C ; courant de compresseur","(9) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12/7 °C ; condenseur 30/35 °C ; courant de compresseur","(9) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12/7 °C ; condenseur 30/35 °C ; courant de compresseur","(9) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12/7 °C ; condenseur 30/35 °C ; courant de compresseur","(9) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12/7 °C ; condenseur 30/35 °C ; courant de compresseur","(9) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12/7 °C ; condenseur 30/35 °C ; courant de compresseur","(9) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12/7 °C ; condenseur 30/35 °C ; courant de compresseur","(9) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12/7 °C ; condenseur 30/35 °C ; courant de compresseur"]
["","","","","(10) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.","(10) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.","(10) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.","(10) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.","(10) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.","(10) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.","(10) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.","(10) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.","(10) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.","(10) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.","(10) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.","(10) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.","(10) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson."]
["","","","","(11) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(11) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(11) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(11) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(11) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(11) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(11) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(11) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(11) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(11) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(11) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(11) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(11) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée."]
["","","","","(12) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1","(12) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1","(12) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1","(12) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1","(12) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1","(12) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1","(12) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1","(12) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1","(12) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1","(12) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1","(12) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1","(12) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1","(12) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1"]