{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":9,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FAA-B / RZQG-L9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FAA71BUV1B / RZQG71L9V1B","FAA100BUV1B / RZQG71L9V1B","FAA71BUV1B / FAA71BUV1B / RZQG100L9V1B","FAA100BUV1B / RZQG100L9V1B","FAA71BUV1B / FAA71BUV1B / RZQG125L9V1B"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","12.00"]
["Rafraîchissement des locaux","SEER","","","6.43","6.43","5.10","6.11","5.10"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","371","371","652","545","824"]
["","Puissance","Pdesign","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","12.00"]
["","Classe d’efficacité énergétique","","","A++","A++","A","A++","A"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","Puissance","Pdesign","kW","6.33","6.33","11.30","10.20","12.71"]
["","SCOP/A","","","4.02","4.02","3.80","4.01","3.80"]
["","Classe d’efficacité énergétique","","","A+","A+","A","A+","A"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","2,205","2,205","4,164","3,562","4,683"]
["Efficacité nominale","EER","","","3.40","3.40","3.75","3.62","3.61"]
["","Consommation énergétique annuelle","","kWh","1,000","","","1,312"]
["","COP","","","3.70","","","3.61"]
["","Directive sur l'étiquetage énergétique","Rafraîchissement","","A","","","A"]
["","","Chauffage","","A","","","A"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","7.50","","","10.80"]
["Remarques","","","","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(1) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement"]
["","","","","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(2) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé."]
["","","","","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","","","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement"]
["","","","","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","","","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé."]