{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":8,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-A / AZAS-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG71AVEB / AZAS71M2V1B","FCAG100AVEB / AZAS100M7V1B","FCAG125AVEB / AZAS125M7V1B","FCAG140AVEB / AZAS140M7V1B"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","6.80 (1)","","12.1 (1)","13.4 (1)"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","7.50 (2)","","13.5 (2)","15.5 (2)"]
["Rafraîchissement de l'air ambiant","Classe d’efficacité énergétique","","","A+"]
["","Puissance","Pdesign","kW","6.80","","12.1","13.0"]
["","SEER","","","5.87","","5.40","6.00"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","405","","1,345","1,300"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","Classe d’efficacité énergétique","","","A"]
["","Puissance","Pdesign","kW","4.50","","6.00","7.80"]
["","SCOP/A","","","4.00","","3.80","4.31"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","1,575","","2,211","2,534"]
["Remarques","","","","(1) - Rafraîchissement : T2 : temp. intérieure 26,6°C BS, 19,4°C BH ; temp. extérieure 48°C BS [Btu/h/W]","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19,0 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19,0 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m ; dénivelé : 0m"]
["","","","","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m."]
["Unité extérieure","","","","","AZAS100M7V1B"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","","9.50 (1)"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","","10.8 (2)"]
["Rafraîchissement des locaux","Classe d’efficacité énergétique","","","","A+"]
["","Puissance","Pdesign","kW","","9.50"]
["","SEER","","","","5.67"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","","586"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","Classe d’efficacité énergétique","","","","A"]
["","Puissance","Pdesign","kW","","6.00"]
["","SCOP/A","","","","3.85"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","","2182"]
["Classe d'efficacité énergétique","","","","","A+++ ~ D"]