{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":11,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG35AVEB (Archived)","FCAG50AVEB (Archived)","FCAG60AVEB (Archived)","FCAG71AVEB (Archived)","FCAG100AVEB (Archived)","FCAG125AVEB (Archived)","FCAG140AVEB (Archived)"]
["Niveau de pression sonore","Chauffage","Haut","dBA","31","31","33","33","37","41","41"]
["","","Moyen","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["","","Bas","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","Rafraîchissement","Moyen","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["","","Bas","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","","Haut","dBA","31","31","33","35","37","41","41"]
["Accessoires standard","Manuel d’utilisation","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Manuel d'installation","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Flexible d'évacuation","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Bride pour flexible de vidange","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Rondelle pour attache de suspension","","","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Vis","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Guide d'installation","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Isolant pour raccord","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Tampons d’étanchéité","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Elément d'étanchéité d’évacuation","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Attache-câbles","","","7","7","7","7","7","7","7"]
["Systèmes de commande","Wired remote control","","","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7"]
["","Infrared remote control","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Puissance frigorifique","Puissance totale","Nom.","kW","","","","","","12.10","13.40"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","DE","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gaz","DE","mm","9.52","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90","15.90"]
["","Évacuation","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Panneau décoratif 4","Dimensions","Profondeur","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Largeur","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Hauteur","mm","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Modèle","","","BYCQ140D7W1 - blanc à déflecteurs gris","BYCQ140D7W1 - blanc à déflecteurs gris","BYCQ140D7W1 - blanc à déflecteurs gris","BYCQ140D7W1 - blanc à déflecteurs gris","BYCQ140D7W1 - blanc à déflecteurs gris","BYCQ140D7W1 - blanc à déflecteurs gris","BYCQ140D7W1 - blanc à déflecteurs gris"]
["","Couleur","","","Blanc pur (RAL 9010)","Blanc pur (RAL 9010)","Blanc pur (RAL 9010)","Blanc pur (RAL 9010)","Blanc pur (RAL 9010)","Blanc pur (RAL 9010)","Blanc pur (RAL 9010)"]
["","Poids","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Niveau de puissance sonore","Rafraîchissement","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["","Chauffage","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["Dimensions","Unité","Largeur","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","Profondeur","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","Hauteur","mm","204","204","204","204","246","246","246"]
["Caisson","Matériau","","","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé"]
["Poids","Unité","","kg","18","19","19","21","24","24","24"]
["Panneau décoratif","Poids","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["","Modèle","","","BYCQ140D7GFW1 - panneau autonettoyant à filtre à mailles fines","BYCQ140D7GFW1 - panneau autonettoyant à filtre à mailles fines","BYCQ140D7GFW1 - panneau autonettoyant à filtre à mailles fines","BYCQ140D7GFW1 - panneau autonettoyant à filtre à mailles fines","BYCQ140D7GFW1 - panneau autonettoyant à filtre à mailles fines","BYCQ140D7GFW1 - panneau autonettoyant à filtre à mailles fines","BYCQ140D7GFW1 - panneau autonettoyant à filtre à mailles fines"]
["","Dimensions","Hauteur","mm","130","130","130","130","130","130","130"]
["","","Profondeur","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Largeur","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Couleur","","","Blanc pur (RAL 9010)","Blanc pur (RAL 9010)","Blanc pur (RAL 9010)","Blanc pur (RAL 9010)","Blanc pur (RAL 9010)","Blanc pur (RAL 9010)","Blanc pur (RAL 9010)"]
["Puissance calorifique","Puissance totale","Nom.","kW","","","","","","13.5","15.5"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Fréquence","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tension","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Remarques","","","","(1) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(1) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(1) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(1) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(1) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(1) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(1) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore."]
["","","","","(2) - Le modèle BYCQ140D7W1W est doté de matériaux d'isolation blancs. Il est à noter que l'accumulation de saletés sur un matériau d'isolation blanc est bien visible. Il est par conséquent déconseillé d'installer le panneau décoratif BYCQ140D7W1W dans des environnements exposés à de fortes concentrations de saletés.","(2) - Le modèle BYCQ140D7W1W est doté de matériaux d'isolation blancs. Il est à noter que l'accumulation de saletés sur un matériau d'isolation blanc est bien visible. Il est par conséquent déconseillé d'installer le panneau décoratif BYCQ140D7W1W dans des environnements exposés à de fortes concentrations de saletés.","(2) - Le modèle BYCQ140D7W1W est doté de matériaux d'isolation blancs. Il est à noter que l'accumulation de saletés sur un matériau d'isolation blanc est bien visible. Il est par conséquent déconseillé d'installer le panneau décoratif BYCQ140D7W1W dans des environnements exposés à de fortes concentrations de saletés.","(2) - Le modèle BYCQ140D7W1W est doté de matériaux d'isolation blancs. Il est à noter que l'accumulation de saletés sur un matériau d'isolation blanc est bien visible. Il est par conséquent déconseillé d'installer le panneau décoratif BYCQ140D7W1W dans des environnements exposés à de fortes concentrations de saletés.","(2) - Le modèle BYCQ140D7W1W est doté de matériaux d'isolation blancs. Il est à noter que l'accumulation de saletés sur un matériau d'isolation blanc est bien visible. Il est par conséquent déconseillé d'installer le panneau décoratif BYCQ140D7W1W dans des environnements exposés à de fortes concentrations de saletés.","(2) - Le modèle BYCQ140D7W1W est doté de matériaux d'isolation blancs. Il est à noter que l'accumulation de saletés sur un matériau d'isolation blanc est bien visible. Il est par conséquent déconseillé d'installer le panneau décoratif BYCQ140D7W1W dans des environnements exposés à de fortes concentrations de saletés.","(2) - Le modèle BYCQ140D7W1W est doté de matériaux d'isolation blancs. Il est à noter que l'accumulation de saletés sur un matériau d'isolation blanc est bien visible. Il est par conséquent déconseillé d'installer le panneau décoratif BYCQ140D7W1W dans des environnements exposés à de fortes concentrations de saletés."]
["","","","","(3) - Le modèle BYCQ140D7W1W est doté de matériaux d'isolation blancs. Il est à noter que l'accumulation de saletés sur un matériau d'isolation blanc est bien visible. Il est par conséquent déconseillé d'installer le panneau décoratif BYCQ140D7W1W dans des environnements exposés à de fortes concentrations de saletés.","(3) - Le modèle BYCQ140D7W1W est doté de matériaux d'isolation blancs. Il est à noter que l'accumulation de saletés sur un matériau d'isolation blanc est bien visible. Il est par conséquent déconseillé d'installer le panneau décoratif BYCQ140D7W1W dans des environnements exposés à de fortes concentrations de saletés.","(3) - Le modèle BYCQ140D7W1W est doté de matériaux d'isolation blancs. Il est à noter que l'accumulation de saletés sur un matériau d'isolation blanc est bien visible. Il est par conséquent déconseillé d'installer le panneau décoratif BYCQ140D7W1W dans des environnements exposés à de fortes concentrations de saletés.","(3) - Le modèle BYCQ140D7W1W est doté de matériaux d'isolation blancs. Il est à noter que l'accumulation de saletés sur un matériau d'isolation blanc est bien visible. Il est par conséquent déconseillé d'installer le panneau décoratif BYCQ140D7W1W dans des environnements exposés à de fortes concentrations de saletés.","(3) - Le modèle BYCQ140D7W1W est doté de matériaux d'isolation blancs. Il est à noter que l'accumulation de saletés sur un matériau d'isolation blanc est bien visible. Il est par conséquent déconseillé d'installer le panneau décoratif BYCQ140D7W1W dans des environnements exposés à de fortes concentrations de saletés.","(3) - Le modèle BYCQ140D7W1W est doté de matériaux d'isolation blancs. Il est à noter que l'accumulation de saletés sur un matériau d'isolation blanc est bien visible. Il est par conséquent déconseillé d'installer le panneau décoratif BYCQ140D7W1W dans des environnements exposés à de fortes concentrations de saletés.","(3) - Le modèle BYCQ140D7W1W est doté de matériaux d'isolation blancs. Il est à noter que l'accumulation de saletés sur un matériau d'isolation blanc est bien visible. Il est par conséquent déconseillé d'installer le panneau décoratif BYCQ140D7W1W dans des environnements exposés à de fortes concentrations de saletés."]
["","","","","(4) - Cette option est réservée exclusivement à une utilisation dans les lieux où circulent beaucoup de poussières fines (boutiques vestimentaires). Ne pas utiliser cette option dans les environnements humides et/ou gras.","(4) - Cette option est réservée exclusivement à une utilisation dans les lieux où circulent beaucoup de poussières fines (boutiques vestimentaires). Ne pas utiliser cette option dans les environnements humides et/ou gras.","(4) - Cette option est réservée exclusivement à une utilisation dans les lieux où circulent beaucoup de poussières fines (boutiques vestimentaires). Ne pas utiliser cette option dans les environnements humides et/ou gras.","(4) - Cette option est réservée exclusivement à une utilisation dans les lieux où circulent beaucoup de poussières fines (boutiques vestimentaires). Ne pas utiliser cette option dans les environnements humides et/ou gras.","(4) - Cette option est réservée exclusivement à une utilisation dans les lieux où circulent beaucoup de poussières fines (boutiques vestimentaires). Ne pas utiliser cette option dans les environnements humides et/ou gras.","(4) - Cette option est réservée exclusivement à une utilisation dans les lieux où circulent beaucoup de poussières fines (boutiques vestimentaires). Ne pas utiliser cette option dans les environnements humides et/ou gras.","(4) - Cette option est réservée exclusivement à une utilisation dans les lieux où circulent beaucoup de poussières fines (boutiques vestimentaires). Ne pas utiliser cette option dans les environnements humides et/ou gras."]