{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":20,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-B / RZAG-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG71BVEB / RZAG71M7V1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZAG71M7V1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZAG71M7V1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZAG71M7V1B","FCAG100BVEB / RZAG71M7V1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZAG100M7V1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZAG100M7V1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZAG100M7V1B","FCAG100BVEB / RZAG100M7V1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZAG100M7V1B","FCAG71BVEB / FCAG71BVEB / RZAG100M7V1B","FCAG140BVEB / RZAG100M7V1B","FCAG125BVEB / RZAG125M7V1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZAG125M7V1B","FCAG140BVEB / RZAG140M7V1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZAG140M7V1B"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","12.1 (1)","12.1 (1)","13.4 (1)","13.4 (1)"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","13.5 (2)","13.5 (2)","15.5 (2)","15.5 (2)"]
["Rafraîchissement des locaux","Classe d’efficacité énergétique","","","A++","A++","A++","A++","","A++","A+++","A+++","A++","A++","A+++","A++"]
["","Puissance","Pdesign","kW","6.80","6.80","6.80","6.80","","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.1","12.1","13.4","13.4"]
["","SEER","","","6.86","7.60","7.10","6.81","","7.14","9.09","9.26","7.14","7.14","9.31","7.86","7.80","14.1","7.17","12.4"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","347","313","335","350","","466","366","359","466","466","357","423","931","516","1,121","651"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","Classe d’efficacité énergétique","","","A+","A+","A+","A+","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Puissance","Pdesign","kW","4.70","4.70","4.70","4.70","","7.80","7.80","7.80","7.80","7.80","7.80","7.80","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","SCOP/A","","","4.41","4.41","4.38","4.40","","4.72","4.87","4.83","4.61","4.64","4.73","4.66","4.34","6.07","4.34","4.00"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","1,492","1,493","1,502","1,495","","2,314","2,244","2,261","2,369","2,354","2,309","2,343","3,071","2,196","3,071","3,332"]
["Remarques","","","","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Rafraîchissement : T2 : temp. intérieure 26,6°C BS, 19,4°C BH ; temp. extérieure 48°C BS [Btu/h/W]","(1) - Rafraîchissement : T2 : temp. intérieure 26,6°C BS, 19,4°C BH ; temp. extérieure 48°C BS [Btu/h/W]","(1) - Rafraîchissement : T2 : temp. intérieure 26,6°C BS, 19,4°C BH ; temp. extérieure 48°C BS [Btu/h/W]","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Rafraîchissement : T2 : temp. intérieure 26,6°C BS, 19,4°C BH ; temp. extérieure 48°C BS [Btu/h/W]","(1) - Rafraîchissement : T2 : temp. intérieure 26,6°C BS, 19,4°C BH ; temp. extérieure 48°C BS [Btu/h/W]","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Rafraîchissement : T2 : temp. intérieure 26,6°C BS, 19,4°C BH ; temp. extérieure 48°C BS [Btu/h/W]","(1) - Rafraîchissement : T2 : temp. intérieure 26,6°C BS, 19,4°C BH ; temp. extérieure 48°C BS [Btu/h/W]","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m."]
["","","","","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m."]
["","","","","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","","","","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","","","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","","","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement"]
["","","","","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","","","","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","","","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","","","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé."]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","","","","","6.80"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","","","","","7.50"]
["Rafraîchissement des locaux","Classe d’efficacité énergétique","","","","","","","A++"]
["","Puissance","Pdesign","kW","","","","","6.80"]
["","SEER","","","","","","","7.50"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","","","","","317"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","Classe d’efficacité énergétique","","","","","","","A+"]
["","Puissance","Pdesign","kW","","","","","4.70"]
["","SCOP/A","","","","","","","4.45"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","","","","","1479"]
["Classe d'efficacité énergétique","","","","","","","","A+++ ~ D"]