{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":18,"n_cols":13,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F3 / 2MXM-M9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / 2MXM50M3V1B9","FDXM25F3V1B / FDXM25F3V1B / 2MXM50M2V1B9","FDXM25F3V1B / FDXM35F3V1B / 2MXM50M2V1B9","FDXM25F3V1B9 / FDXM25F3V1B9 / 2MXM50M3V1B9","FDXM25F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / 2MXM50M3V1B9","FDXM25F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / 2MXM50M3V1B9","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / 2MXM50M2V1B9","FDXM35F3V1B / FDXM50F3V1B / 2MXM50M2V1B9","FDXM35F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / 2MXM50M3V1B9"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","5.00","5.0","5.0","5.00","5.00","5.00","5.0","5.0","5.00"]
["Efficacité nominale","Consommation énergétique annuelle","","kWh","760","780","770","779","769","712","761","704","704"]
["","EER","","","3.29","3.21","3.25","3.21","3.25","3.51","3.29","3.55","3.55"]
["","COP","","","3.62","3.66","3.64","3.66","3.64","3.61","3.62","3.61","3.61"]
["","Directive sur l'étiquetage énergétique","Rafraîchissement","","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["","","Chauffage","","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","5.60","","","5.60","5.60","5.60","","","5.60"]
["","Min.","","kW","","5.60","5.60","","","","5.60","5.60"]
["Remarques","","","","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: temp.intérieure:27°CBS,19°CBH; temp.extérieure:35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant:5m, dénivellation:0m. Données pour des séries d'efficacité standard. Utilisation des tolérances Eurovent2015.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: temp.intérieure:27°CBS,19°CBH; temp.extérieure:35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant:5m, dénivellation:0m. Données pour des séries d'efficacité standard. Utilisation des tolérances Eurovent2015.","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: temp.intérieure:27°CBS,19°CBH; temp.extérieure:35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant:5m, dénivellation:0m. Données pour des séries d'efficacité standard. Utilisation des tolérances Eurovent2015.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: temp.intérieure:27°CBS,19°CBH; temp.extérieure:35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant:5m, dénivellation:0m. Données pour des séries d'efficacité standard. Utilisation des tolérances Eurovent2015.","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m."]
["","","","","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m."]
["","","","","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","","","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","","","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement"]
["","","","","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","","","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","","","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé."]