{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":11,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFA-A / RZAG-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FFA50A2VEB / FFA50A2VEB / RZAG71M7V1B","FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / RZAG71M7V1B","FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / RZAG71M7V1B","FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / RZAG100M7V1B","FFA50A2VEB / FFA50A2VEB / FFA50A2VEB / RZAG100M7V1B","FFA50A2VEB / FFA50A2VEB / RZAG100M7V1B","FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / RZAG100M7V1B"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","6.80 (1)","6.80 (1)","","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)"]
["Rafraîchissement des locaux","SEER","","","7.31","7.11","","8.23","7.56","7.03"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","326","335","","404","440","473"]
["","Puissance","Pdesign","kW","6.80","6.80","","9.50","9.50","9.50"]
["","Classe d’efficacité énergétique","","","A++","A++","","A++","A++","A++"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","Puissance","Pdesign","kW","4.70","4.70","","7.80","7.80","7.80"]
["","SCOP/A","","","4.18","4.22","","4.34","4.44","4.17"]
["","Classe d’efficacité énergétique","","","A+","A+","","A+","A+","A+"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","1,574","1,559","","2,516","2,460","2,619"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","7.50 (2)","7.50 (2)","","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)"]
["Remarques","","","","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Rafraîchissement : T2 : temp. intérieure 26,6°C BS, 19,4°C BH ; temp. extérieure 48°C BS [Btu/h/W]","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Rafraîchissement : T2 : temp. intérieure 26,6°C BS, 19,4°C BH ; temp. extérieure 48°C BS [Btu/h/W]","(1) - Rafraîchissement : T2 : temp. intérieure 26,6°C BS, 19,4°C BH ; temp. extérieure 48°C BS [Btu/h/W]"]
["","","","","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m."]
["Unité extérieure","","","","","","RZAG71M7V1B","","","","RZAG100M7V1B"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","","","6.80 (1)","","","","9.50 (1)"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","","","7.50 (2)","","","","10.8 (2)"]
["Rafraîchissement des locaux","Classe d’efficacité énergétique","","","","","A++","","","","A++"]
["","Puissance","Pdesign","kW","","","6.80","","","","9.50"]
["","SEER","","","","","7.17","","","","7.66"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","","","332","","","","434"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","Classe d’efficacité énergétique","","","","","A+","","","","A+"]
["","Puissance","Pdesign","kW","","","4.70","","","","7.80"]
["","SCOP/A","","","","","4.03","","","","4.08"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","","","1633","","","","2677"]
["Classe d'efficacité énergétique","","","","","","A+++ ~ D","","","","A+++ ~ D"]