{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":17,"n_cols":10,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFA-A / RZQSG-L3/9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / RZQSG71L3V1B","FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / RZQSG100L9V1B","FFA50A2VEB / FFA50A2VEB / RZQSG100L9V1B","FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / RZQSG125L9V1B","FFA50A2VEB / FFA50A2VEB / FFA50A2VEB / RZQSG125L9V1B","FFA60A2VEB / FFA60A2VEB / RZQSG125L9V1B"]
["Rafraîchissement des locaux","SEER","","","5.10","5.10","5.10","4.80","4.80","4.80"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","467","652","652","875","875","875"]
["","Puissance","Pdesign","kW","6.80","9.50","9.50","12.0","12.0","12.0"]
["","Classe d’efficacité énergétique","","","A","A","A","B","B","B"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","Puissance","Pdesign","kW","6.00","7.60","7.60","7.60","7.60","7.60"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80"]
["","Classe d’efficacité énergétique","","","A","A","A","A","A","A"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","2,211","2,800","2,800","2,800","2,800","2,800"]
["Remarques","","","","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m"]
["","","","","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m"]
["","","","","(3) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","(3) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","(3) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","(3) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","(3) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","(3) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement"]