{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":6,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FNA-A9 / RXM-A9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FNA25A2VEB9 / RXM25A5V1B9","FNA35A2VEB9 / RXM35A5V1B9"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","2.6","3.4"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","3.2","4"]
["Efficacité nominale","EER","","","3.8","3.09"]
["","COP","","","4","3.48"]
["","Consommation énergétique annuelle","","kWh","342","550"]
["","Directive sur l'étiquetage énergétique","Rafraîchissement","","A","B"]
["","","Chauffage","","A","B"]
["Rafraîchissement des locaux","Classe d’efficacité énergétique","","","A+","A+"]
["","Puissance","Pdesign","kW","2.6","3.4"]
["","SEER","","","5.76","5.76"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","158","207"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","Classe d’efficacité énergétique","","","A+","A+"]
["","Puissance","Pdesign","kW","2.8","2.9"]
["","SCOP/A","","","4.29","4.15"]
["","Pdh Puissance calorifique à -10°","","kW","2.28","2.32"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","913","978"]
["Classe d'efficacité énergétique","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Remarques","","","","(1) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(1) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement"]
["","","","","(2) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(2) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé."]
["","","","","(3) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(3) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m."]
["","","","","(4) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(4) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m."]