{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":10,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-A / RXM-A9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXM25A2V1B / RXM25A5V1B9","FTXM25A5V1B / RXM25A5V1B9","FTXM35A2V1B / RXM35A5V1B9","FTXM35A5V1B / RXM35A5V1B9","FTXM50A2V1B / RXM50A5V1B9","FTXM50A5V1B / RXM50A5V1B9"]
["Puissance frigorifique","Min.","","kW","0.9","0.9","0.9","0.9","1.7","1.7"]
["","Nom.","","kW","2.5","2.5","3.5","3.5","5","5"]
["","Max.","","kW","3.8","3.8","4.4","4.4","5.3","5.3"]
["Puissance calorifique","Min.","","kW","0.8","0.8","0.8","0.8","1.7","1.7"]
["","Nom.","","kW","2.8","2.8","4","4","5.8","5.8"]
["","Max.","","kW","5","5","5.5","5.5","6.5","6.5"]
["Efficacité nominale","EER","","","5.2","5.2","4.63","4.63","3.68","3.68"]
["","COP","","","5","5","4.55","4.55","3.95","3.95"]
["","Consommation énergétique annuelle","","kWh","240","240","378","378","679","679"]
["","Directive sur l'étiquetage énergétique","Rafraîchissement","","A","A","A","A","A","A"]
["","","Chauffage","","A","A","A","A","A","A"]
["Rafraîchissement des locaux","Classe d’efficacité énergétique","","","A+++","A+++","A+++","A+++","A++","A++"]
["","Puissance","Pdesign","kW","2.5","2.5","3.5","3.5","5","5"]
["","SEER","","","9.47","9.47","9.25","9.25","7.8","7.8"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","92","92","132","132","224","224"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","Classe d’efficacité énergétique","","","A+++","A+++","A+++","A+++","A++","A++"]
["","Puissance","Pdesign","kW","2.4","2.4","2.5","2.5","4.5","4.5"]
["","SCOP/A","","","5.2","5.2","5.2","5.2","4.8","4.8"]
["","Pdh Puissance calorifique à -10°","","kW","2.4","2.4","2.5","2.5","4.5","4.5"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","647","647","673","673","1312","1312"]
["Classe d'efficacité énergétique","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Remarques","","","","(1) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(1) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(1) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(1) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(1) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(1) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m."]
["","","","","(2) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(2) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(2) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(2) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(2) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(2) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m."]
["","","","","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement"]
["","","","","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé."]