{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":10,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVA-A / RZAG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVA100AMVEB / RZAG71M7Y1B","FVA71AMVEB / RZAG71M7Y1B","FVA100AMVEB / RZAG100M7Y1B","FVA140AMVEB / RZAG100M7Y1B","FVA125AMVEB / RZAG125M7Y1B","FVA140AMVEB / RZAG140M7Y1B"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","6.80 (1)","6.80 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","12.1 (1)","13.4 (1)"]
["Rafraîchissement de l'air ambiant","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","371","374","554","517","1,133","1,314"]
["","Puissance","Pdesign","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","12.1","13.4"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","Puissance","Pdesign","kW","4.70","4.70","7.80","7.80","9.52","9.52"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","1,625","1,625","2,600","2,697","3,209","3,383"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","7.50 (2)","7.50 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","13.5 (2)","15.5 (2)"]
["Rafraîchissement de l'air ambiant","SEER","","","6.41","6.37","6.00","6.43","6.41","6.12"]
["","Classe d’efficacité énergétique","","","A++","A++","A+","A++"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","SCOP/A","","","4.05","4.05","4.20","4.05","4.15","3.94"]
["","Classe d’efficacité énergétique","","","A+","A+","A+","A+"]
["Remarques","","","","(1) - Rafraîchissement : T2 : temp. intérieure 26,6°C BS, 19,4°C BH ; temp. extérieure 48°C BS [Btu/h/W]","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Rafraîchissement : T2 : temp. intérieure 26,6°C BS, 19,4°C BH ; temp. extérieure 48°C BS [Btu/h/W]","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m."]
["","","","","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m."]
["","","","","","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement"]
["","","","","","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé."]