{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":10,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVXG-K / RXG-K"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVXG25K2V1B / RXG25K2V1B","FVXG25K2V1B / RXG25K3V1B","FVXG35K2V1B / RXG35K2V1B","FVXG35K2V1B / RXG35K3V1B","FVXG50K2V1B / RXG50K2V1B","FVXG50K2V1B / RXG50K3V1B"]
["Puissance frigorifique","Min.","","kW","1.3","1.3","1.4","1.4","1.7","1.7"]
["","Max.","","kW","3.0","3.0","3.8","3.8","5.6","5.6"]
["","Nom.","","kW","2.5 (3)","2.5 (2)","3.5 (3)","3.5 (2)","5.0 (3)","5.0 (2)"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","DE","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Gaz","DE","mm","9.5","9.5","9.5","9.5","12.7","12.7"]
["","Evacuation","OD","mm","18","18","18","18","18","18"]
["Efficacité nominale","Consommation énergétique annuelle","","kWh","275","275","475","475","760","760"]
["","EER","","","4.55","4.55","3.68","3.68","3.29","3.29"]
["","COP","","","4.36","4.36","3.72","3.72","3.67","3.67"]
["","Directive sur l'étiquetage énergétique","Rafraîchissement","","A","A","A","A","A","A"]
["","","Chauffage","","A","A","A","A","A","A"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","3.4 (4)","3.4 (3)","4.5 (4)","4.5 (3)","5.8 (4)","5.8 (3)"]
["","Min.","","kW","1.3","1.3","1.4","1.4","1.7","1.7"]
["","Max.","","kW","4.5","4.5","5.0","5.0","8.1","8.1"]
["Remarques","","","","(1) - Étiquette énergétique : échelle de A (efficacité maximum) à G (efficacité minimum).","(1) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","(1) - Étiquette énergétique : échelle de A (efficacité maximum) à G (efficacité minimum).","(1) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement","(1) - Étiquette énergétique : échelle de A (efficacité maximum) à G (efficacité minimum).","(1) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement"]
["","","","","(2) - Consommation énergétique annuelle : basée sur un fonctionnement moyen de 500 heures par an à pleine charge (conditions nominales)","(2) - Rafraîchissement : temp. intérieure 27 °CBS,19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS, 24 °CBH","(2) - Consommation énergétique annuelle : basée sur un fonctionnement moyen de 500 heures par an à pleine charge (conditions nominales)","(2) - Rafraîchissement : temp. intérieure 27 °CBS,19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS, 24 °CBH","(2) - Consommation énergétique annuelle : basée sur un fonctionnement moyen de 500 heures par an à pleine charge (conditions nominales)","(2) - Rafraîchissement : temp. intérieure 27 °CBS,19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS, 24 °CBH"]
["","","","","(3) - Rafraîchissement : temp. intérieure 27 °CBS,19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS, 24 °CBH","(3) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH","(3) - Rafraîchissement : temp. intérieure 27 °CBS,19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS, 24 °CBH","(3) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH","(3) - Rafraîchissement : temp. intérieure 27 °CBS,19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS, 24 °CBH","(3) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH"]
["","","","","(4) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure : 35 °CBS, 24 °CBH","(4) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH","(4) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure : 35 °CBS, 24 °CBH","(4) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH","(4) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure : 35 °CBS, 24 °CBH","(4) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH"]
["","","","","(5) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH","(5) - 220V","(5) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH","(5) - 220V","(5) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH","(5) - 220V"]
["","","","","(6) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH","(6) - 230 V","(6) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH","(6) - 230 V","(6) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH","(6) - 230 V"]
["","","","","(7) - 220V","(7) - 240V","(7) - 220V","(7) - 240V","(7) - 220V","(7) - 240V"]
["","","","","(8) - 230 V","(8) - En cas de connexion à l’unité extérieure du système Multi, se reporter aux caractéristiques techniques de l’unité extérieure de type Multi à raccorder.","(8) - 230 V","(8) - En cas de connexion à l’unité extérieure du système Multi, se reporter aux caractéristiques techniques de l’unité extérieure de type Multi à raccorder.","(8) - 230 V","(8) - En cas de connexion à l’unité extérieure du système Multi, se reporter aux caractéristiques techniques de l’unité extérieure de type Multi à raccorder."]
["","","","","(9) - 240V","(9) - Efficacité nominale : rafraîchissement à charge nominale 35°/27°, chauffage à charge nominale 7°/20°","(9) - 240V","(9) - Efficacité nominale : rafraîchissement à charge nominale 35°/27°, chauffage à charge nominale 7°/20°","(9) - 240V","(9) - Efficacité nominale : rafraîchissement à charge nominale 35°/27°, chauffage à charge nominale 7°/20°"]
["","","","","(10) - En cas de connexion à l’unité extérieure du système Multi, se reporter aux caractéristiques techniques de l’unité extérieure de type Multi à raccorder.","","(10) - En cas de connexion à l’unité extérieure du système Multi, se reporter aux caractéristiques techniques de l’unité extérieure de type Multi à raccorder.","","(10) - En cas de connexion à l’unité extérieure du système Multi, se reporter aux caractéristiques techniques de l’unité extérieure de type Multi à raccorder."]
["","","","","(11) - Efficacité nominale : rafraîchissement à charge nominale 35°/27°, chauffage à charge nominale 7°/20°","","(11) - Efficacité nominale : rafraîchissement à charge nominale 35°/27°, chauffage à charge nominale 7°/20°","","(11) - Efficacité nominale : rafraîchissement à charge nominale 35°/27°, chauffage à charge nominale 7°/20°"]