{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":47,"n_cols":11,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWG-AT"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWG05AATNMV1","FWG05AT","FWG08AATNMV1","FWG08AT","FWG11AATNMV1","FWG11AT"]
["Niveau de pression sonore","Bas","","","dBA","23 (5)","23 (5)","37 (6)","37 (6)","41 (6)","41 (6)"]
["","Haut","","","dBA","37 (5)","37 (5)","47 (6)","47 (6)","51 (6)","51 (6)"]
["Niveau de puissance sonore totale","Bas","","","dBA","34 (4)","34 (4)","49 (4)","49 (4)","49 (4)","49 (4)"]
["","Haut","","","dBA","46 (4)","46 (4)","57 (4)","57 (4)","59 (4)","59 (4)"]
["Débit d'eau","Rafraîchissement","","Bas","l/h","1,030","1,030","1,530","1,530","2,040","2,040"]
["","","","Haut","l/h","1,030","1,030","1,530","1,530","2,040","2,040"]
["","Chauffage","","Haut","l/h","1,030","1,030","1,530","1,530","2,040","2,040"]
["","","","Bas","l/h","1,030","1,030","1,530","1,530","2,040","2,040"]
["","Chute de pression d'eau","Chauffage","Haut","kPa","21","21","20","20","35","35"]
["","","","Bas","kPa","12","12","10","10","18","18"]
["","","Rafraîchissement","Haut","kPa","24","24","20","20","41","41"]
["","","","Bas","kPa","10","10","9","9","22","22"]
["Raccords de tuyauterie","Evacuation","","DE","mm","19","19","19","19","19","19"]
["","Eau","","Entrée","","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\""]
["","","","Sortie","","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\""]
["Puissance absorbée","Haut","","","kW","0.047","0.049","0.100","0.093","0.130","0.130"]
["","Bas","","","kW","0.02","0.02","0.04","0.03","0.05","0.05"]
["Dimensions","Unité","","Largeur","mm","820","820","820","820","820","820"]
["","","","Profondeur","mm","820","820","820","820","820","820"]
["","","","Hauteur","mm","265","265","265","265","300","300"]
["Caisson","Couleur","","","","Sans peinture en poudre","Sans peinture en poudre","Sans peinture en poudre","Sans peinture en poudre","Sans peinture en poudre","Sans peinture en poudre"]
["Poids","Unité","","","kg","26.0","26.0","28.0","28.0","32.0","32.0"]
["Ventilateur","Débit d'air","","Bas","m³/h","","595 (3)","","951 (3)","","1,155 (3)"]
["","","","Haut","m³/h","","1,053 (3)","","1,512 (3)","","1,801 (3)"]
["Panneau décoratif","Dimensions","Unité","Profondeur","mm","990","990","990","990","990","990"]
["","","","Hauteur","mm","85","85","85","85","85","85"]
["","","","Largeur","mm","990","990","990","990","990","990"]
["Entrée de courant","Haut","","","A","0.26","0.26","0.74","0.74","0.95","0.95"]
["","Bas","","","A","0.13","0.13","0.28","0.28","0.35","0.35"]
["Power supply","Type","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","Phase","","","","1N~","1N~","1N~","1N~","1N~","1N~"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Tension","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Moteur de ventil.","Puissance absorbée","","Bas","kW","0.022","0.022","0.036","0.036","0.049","0.049"]
["","","","Haut","kW","0.047","0.047","0.100","0.100","0.130","0.130"]
["Remarques","","","","","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. eau en entrée 7 °C, élévation de la température de l'eau 5 K.","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. eau en entrée 7 °C, élévation de la température de l'eau 5 K.","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. eau en entrée 7 °C, élévation de la température de l'eau 5 K.","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. eau en entrée 7 °C, élévation de la température de l'eau 5 K.","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. eau en entrée 7 °C, élévation de la température de l'eau 5 K.","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. eau en entrée 7 °C, élévation de la température de l'eau 5 K."]
["","","","","","(2) - Chauffage : 2 tuyaux : air 20 °CBS ; eau à l'entrée 50 °C","(2) - Chauffage : 2 tuyaux : air 20 °CBS ; eau à l'entrée 50 °C","(2) - Chauffage : 2 tuyaux : air 20 °CBS ; eau à l'entrée 50 °C","(2) - Chauffage : 2 tuyaux : air 20 °CBS ; eau à l'entrée 50 °C","(2) - Chauffage : 2 tuyaux : air 20 °CBS ; eau à l'entrée 50 °C","(2) - Chauffage : 2 tuyaux : air 20 °CBS ; eau à l'entrée 50 °C"]
["","","","","","(3) - Débit d'air à PSE de 0 Pa","(3) - Débit d'air à PSE de 0 Pa","(3) - Débit d'air à PSE de 0 Pa","(3) - Débit d'air à PSE de 0 Pa","(3) - Débit d'air à PSE de 0 Pa","(3) - Débit d'air à PSE de 0 Pa"]
["","","","","","(4) - Niveau de puissance sonore conforme à la norme ISO3741","(4) - Niveau de puissance sonore conforme à la norme ISO3741","(4) - Niveau de puissance sonore conforme à la norme ISO3741","(4) - Niveau de puissance sonore conforme à la norme ISO3741","(4) - Niveau de puissance sonore conforme à la norme ISO3741","(4) - Niveau de puissance sonore conforme à la norme ISO3741"]
["","","","","","(5) - Niveau de pression sonore mesuré à 1,4 m en dessous du bord de l'unité (JIS C 9612).","(5) - Niveau de pression sonore mesuré à 1,4 m en dessous du bord de l'unité (JIS C 9612).","(5) - Niveau de pression sonore mesuré à 1,4 m en dessous du bord de l'unité (JIS C 9612).","(5) - Niveau de pression sonore mesuré à 1,4 m en dessous du bord de l'unité (JIS C 9612).","(5) - Niveau de pression sonore mesuré à 1,4 m en dessous du bord de l'unité (JIS C 9612).","(5) - Niveau de pression sonore mesuré à 1,4 m en dessous du bord de l'unité (JIS C 9612)."]
["","","","","","(6) - Pression sonore mesurée à 1,5 m en dessous du tableau de bord (JIS B 8615)","(6) - Pression sonore mesurée à 1,5 m en dessous du tableau de bord (JIS B 8615)","(6) - Pression sonore mesurée à 1,5 m en dessous du tableau de bord (JIS B 8615)","(6) - Pression sonore mesurée à 1,5 m en dessous du tableau de bord (JIS B 8615)","(6) - Pression sonore mesurée à 1,5 m en dessous du tableau de bord (JIS B 8615)","(6) - Pression sonore mesurée à 1,5 m en dessous du tableau de bord (JIS B 8615)"]