{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":59,"n_cols":6,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","MCK555A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","MCK555AVM-W"]
["Type","","","","","Purificateur-humidificateur de l'air"]
["Application","","","","","Type console carrossée"]
["Caisson","Couleur","","","","Blanc (N9. 0)"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","700"]
["","","","Largeur","mm","270"]
["","","","Profondeur","mm","270"]
["Poids","Unité","","","kg","9.5"]
["Surface applicable","m²","","","","41 (1), 82 (2)"]
["CADR","m³/h","","","","320"]
["Mode purification","Puissance absorbée","","Turbo","kW","0.056"]
["","","","M","kW","0.017"]
["","","","L","kW","0.010"]
["","","","Silence","kW","0.007"]
["Mode humidification","Puissance absorbée","","Turbo","kW","0.058"]
["","","","M","kW","0.019"]
["","","","L","kW","0.014"]
["","","","Silence","kW","0.009"]
["","Capacité du réservoir d'eau","","","L","2.7"]
["Niveau de pression sonore","Fonctionnement en mode purification de l'air","","Turbo","dBA","53"]
["","","","Moyen","dBA","39"]
["","","","Bas","dBA","29"]
["","","","Silence","dBA","20"]
["","Fonctionnement en mode humidification","","Turbo","dBA","53"]
["","","","Moyen","dBA","39"]
["","","","Bas","dBA","33"]
["","","","Silence","dBA","20"]
["Ventilateur","Débit d'air","Fonctionnement en mode purification de l'air","Turbo","m³/h","330"]
["","","","Moyen","m³/h","192"]
["","","","Bas","m³/h","120"]
["","","","Silence","m³/h","54"]
["","","Fonctionnement en mode humidification","Turbo","m³/h","330"]
["","","","Moyen","m³/h","192"]
["","","","Bas","m³/h","144"]
["","","","Silence","m³/h","54"]
["Méthode de collecte des poussières","","","","","Filtre HEPA électrostatique"]
["Méthode de désodorisation","","","","","Flash Streamer + catalyseur purificateur"]
["Accessoires standard","Operation manual","","","","1"]
["","Electrostatic HEPA filter","","","","1"]
["","Remote controller","","","","1"]
["","Caster","","","","4"]
["","Humidifying filter","","","","2"]
["","Remote control holder","","","","1"]
["Cordon d'alimentation","m","","","","1.8"]
["Alimentation électrique","Phase","","","","1~"]
["","Fréquence","","","Hz","50/60"]
["","Tension","","","V","220-240/220-230"]
["Remarques","","","","","(1) - La zone de couverture est appropriée pour un fonctionnement de l'unité à vitesse max. de ventilation (HH). La zone de couverture fait référence à l'espace dans lequel une certaine quantité de particules de poussière peut être supprimée en 30 minutes."]
["","","","","","(2) - Converti aux normes NRCC depuis les valeurs de test en conformité avec la norme JEM1467."]
["","","","","","(3) - Converti aux normes CADR depuis les valeurs de test en conformité avec la norme JEM1467."]
["","","","","","(4) - Le volume d'humidification varie en fonction de l'humidité et des températures intérieure et extérieure. Condition de mesure : température de 20 °C, 30 % d'humidité"]
["","","","","","(5) - Les niveaux de pression sonore correspondent à la moyenne des valeurs mesurées à 1 m de distance de l'avant, des côtés gauche et droit, et du dessus de l'unité. (Ils sont égaux aux valeurs en chambre anéchoïde)"]
["","","","","","(6) - Le filtre HEPA électrostatique et les filtres humidificateurs sont fixés à l’unité."]
["","","","","","(7) - Exigences selon la norme JEM1467."]