{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":72,"n_cols":9,"rows_kept":72,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZAG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZAG71M7Y1B","RZAG100M7Y1B","RZAG125M7Y1B","RZAG140M7Y1B"]
["Niveau de pression sonore","Chauffage","","Nom.","dBA","","51","52","52"]
["","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","","47","50","51"]
["Accessoires standard","Attaches","","","","","2","2","2"]
["","Manuel d'installation","","","","","1","1","1"]
["","Étiquette de réfrigérant pour réglementation F-gas","","","","","1","1","1"]
["","Précautions générales de sécurité","","","","","1","1","1"]
["","Étiquette énergétique LOT10","","","","","1","1","1"]
["Réfrigérant","Charge","","","TCO2Eq","","2.53","2.53","2.53"]
["","PRP","","","","","675","675","675"]
["","Charge","","","kg","","3.75","3.75","3.75"]
["","Type","","","","","R-32","R-32","R-32"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","","DE","mm","","9.52","9.52","9.52"]
["","Longueur de tuyauterie","Max.","UE - UI","m","","85","85","85"]
["","","Système","Sans charge","m","","40","40","40"]
["","","","Équivalente","m","","100","100","100"]
["","Gaz","","DE","mm","","15.9","15.9","15.9"]
["","Dénivelé","UI - UI","Max.","m","","0.5","0.5","0.5"]
["","","UI - UE","Max.","m","","30.0","30.0","30.0"]
["","Charge de réfrigérant supplémentaire","","","kg/m","","Voir le manuel d'installation","Voir le manuel d'installation","Voir le manuel d'installation"]
["Niveau de puissance sonore","Rafraîchissement","","","dBA","","66","69","70"]
["","Chauffage","","","dBA","","","69 (1)","70 (1)"]
["Compresseur","Type","","","","","Compresseur swing hermétique","Compresseur swing hermétique","Compresseur swing hermétique"]
["Dimensions","Unité","","Largeur","mm","","940","940","940"]
["","","","Profondeur","mm","","320","320","320"]
["","","","Hauteur","mm","","1,430","1,430","1,430"]
["Poids","Unité","","","kg","","92","92","92"]
["Power supply","Phase","","","","","3~","3~","3~"]
["","Fréquence","","","Hz","","50","50","50"]
["","Tension","","","V","","380-415","380-415","380-415"]
["Remarques","","","","","","(1) - Valeur de conversion de chambre anéchoïque, mesurée selon les critères et paramètres JIS. En fonctionnement, ces valeurs sont quelque peu supérieures en raison des conditions extérieures.","(1) - Valeur de conversion de chambre anéchoïque, mesurée selon les critères et paramètres JIS. En fonctionnement, ces valeurs sont quelque peu supérieures en raison des conditions extérieures.","(1) - Valeur de conversion de chambre anéchoïque, mesurée selon les critères et paramètres JIS. En fonctionnement, ces valeurs sont quelque peu supérieures en raison des conditions extérieures."]
["","","","","","","(2) - Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée supérieur à 16 A et ≤ 75 A par phase.","(2) - Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée supérieur à 16 A et ≤ 75 A par phase.","(2) - Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée supérieur à 16 A et ≤ 75 A par phase."]
["","","","","","","(3) - Ssc : puissance de court-circuit","(3) - Ssc : puissance de court-circuit","(3) - Ssc : puissance de court-circuit"]
["","","","","","","(4) - Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée ≤ 16 A par phase.","(4) - Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée ≤ 16 A par phase.","(4) - Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée ≤ 16 A par phase."]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","990"]
["","","","Largeur","mm","940"]
["","","","Profondeur","mm","320"]
["Poids","Unité","","","kg","70"]
["Compresseur","Type","","","","Compresseur swing hermétique"]
["Plage de fonctionnement","Rafraîchissement","Temp. ambiante","Min.","°CBS","-20"]
["","","","Max.","°CBS","52"]
["","Chauffage","Temp. ambiante","Min.","°CBH","-20"]
["","","","Max.","°CBH","18.0"]
["Niveau de puissance sonore","Rafraîchissement","","","dBA","65"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","46"]
["","Chauffage","","Nom.","dBA","49"]
["Réfrigérant","Type","","","","R-32"]
["","Charge","","","kg","2.95"]
["","PRP","","","","675"]
["","Charge","","","tCO2Eq","1.99"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","","DE","mm","9.52"]
["","Gaz","","DE","mm","15.9"]
["","Longueur de tuyauterie","Max.","UE - UI","m","55"]
["","","Système","Équivalente","m","75"]
["","","","Sans charge","m","40"]
["","Charge de réfrigérant supplémentaire","","","kg/m","Voir le manuel d'installation"]
["","Dénivelé","UI - UE","Max.","m","30.0"]
["","","UI - UI","Max.","m","0.5"]
["Accessoires standard","Installation manual","","","","1"]
["","Refrigerant label for F-gas regulation","","","","1"]
["","General safety precautions","","","","1"]
["","LOT10 Energy Label","","","","1"]
["","Tie-wraps","","","","2"]
["Alimentation électrique","Phase","","","","3~"]
["","Fréquence","","","Hz","50"]
["","Tension","","","V","380-415"]
["Courant&nbsp;- 50&nbsp;Hz","Courant&nbsp;- 50&nbsp;Hz-=-Intensité maximale de fusible (MFA)-=-A","","","A","16"]