{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":8,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","3MXM-A8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","3MXM40A2V1B8","3MXM52A2V1B8","3MXM68A2V1B8"]
["Afmetingen","Unit","","Hoogte","mm","734","734","734"]
["","","","Breedte","mm","974","974","974"]
["","","","Diepte","mm","408","408","408"]
["Gewicht","Unit","","","kg","57","57","62"]
["Compressor","Type","","","","Hermetisch gesloten swingcompressor","Hermetisch gesloten swingcompressor","Hermetisch gesloten swingcompressor"]
["Werkbereik","Koelen","Omgeving","Min.","°C DB","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","°C DB","50","50","50"]
["Geluidsdrukniveau","Koelen","","Nom.","dBA","46","46","48"]
["","Verwarmen","","Nom.","dBA","47","47","48"]
["Koelmiddel","Type","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","Vulling","","","kg","1.80","1.80","2.00"]
["Koudemiddel","Vulling","","","tCO2Eq","1.22","1.22","1.35"]
["Koelmiddel","GWP","","","","675","675","675"]
["Leidingaansluitingen","Leidinglengte","Max.","OU - IU","m","25 (1)","25 (1)","25 (1)"]
["","Bijkomende koelmiddelvulling","","","kg/m","0,02 (voor leidinglengte van meer dan 30 m)","0,02 (voor leidinglengte van meer dan 30 m)","0,02 (voor leidinglengte van meer dan 30 m)"]
["","Niveauverschil:","IU - OU","Max.","m","15","15","15"]
["","","IU - IU","Max.","m","7.5","7.5","7.5"]
["","Totale leidinglengte","Systeem","Werkelijk","m","50 (2)","50 (2)","50"]
["Standaard-accessoires","Montagehandleiding","","","","1","1","1"]
["","Afvoerdop","","","","3","3","3"]
["","Aftapplug","","","","1","1","1"]
["","Montage verloopstuk","","","","1","1","1"]
["","Zakje schroeven","","","","1","1","1"]
["Bereik van het energierendement","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Voeding","Fase","","","","1~","1~","1~"]
["Spanningsvoeding","Frequentie","","","Hz","50","50","50"]
["","Spanning","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Van één kamer","(1) - Van één kamer","(1) - Van één kamer"]
["","","","","","(2) - Voor een combinatie met CVXM-A, FVXM-A - de maximale leidinglengte is 30m.","(2) - Voor een combinatie met CVXM-A, FVXM-A - de maximale leidinglengte is 30m.","(2) - Voor een combinatie met CVXM-A, FVXM-A - de maximale leidinglengte is 30m."]
["","","","","","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik"]
["","","","","","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening"]
["","","","","","(5) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(5) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(5) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen"]
["Standaard-accessoires","FTXJ42A2V1BS","","","","","FTXJ42A2V1BS"]
["","FVXM25B2V1B","","","","","","FVXM25B2V1B"]