{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":8,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ABQ-C / AZQS-B(8)V1 UK"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ABQ71CV1 / AZQS71B2V1B UK","ABQ100CV1 / AZQS100B8V1B UK","ABQ125CV1 / AZQS125B8V1B UK","ABQ140CV1 / AZQS140B8V1B UK"]
["Koelcapaciteit","Nom.","","kW","6.8","9.5","12.1","13.0"]
["Koeling","SEER","","","4.65","4.65"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWu/a","512","716"]
["","Vermogen","Pdesign","kW","6.80","9.50"]
["","Energieklasse","","","B","B"]
["Verwarming (gematigd klimaat)","Vermogen","Pdesign","kW","5.65","6.78"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.80"]
["","Energieklasse","","","A","A"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWu/a","2,082","2,499"]
["Nominaal energierendement","Jaarlijks energieverbruik","","kWu","1,165","1,813","2,153","2,159"]
["","EER","","","2.91","2.62","2.81","3.01"]
["","COP","","","3.51","3.42","3.41","3.41"]
["","Richtlijn Energielabels","Koeling","","C","D","C","C"]
["","","Verwarming","","B","B","B","B"]
["Verwarmingscapaciteit","Nom.","","kW","7.5","10.8","13.5","15.5"]
["Opmerkingen","","","","(1) - Jaarlijks energieverbruik is conform richtlijn 2002/31/EC inzake energielabels","(1) - EER/COP volgens Eurovent 2012, alleen voor gebruik buiten de EU","(1) - EER/COP volgens Eurovent 2012, alleen voor gebruik buiten de EU","(1) - EER/COP volgens Eurovent 2012, alleen voor gebruik buiten de EU"]
["","","","","(2) - SEER en SCOP zijn conform EN 14825","(2) - Nominaal rendement: koeling tegen 35°/27° nominale belasting, verwarming tegen 7°/20° nominale belasting","(2) - Nominaal rendement: koeling tegen 35°/27° nominale belasting, verwarming tegen 7°/20° nominale belasting","(2) - Nominaal rendement: koeling tegen 35°/27° nominale belasting, verwarming tegen 7°/20° nominale belasting"]
["","","","","(3) - Nominaal rendement: koeling tegen 35°/27° nominale belasting, verwarming tegen 7°/20° nominale belasting","(3) - PED-unitcategorie: valt niet binnen het toepassingsgebied van PED ingevolge artikel 1, item 3.6 van 97/23/EG","(3) - PED-unitcategorie: valt niet binnen het toepassingsgebied van PED ingevolge artikel 1, item 3.6 van 97/23/EG","(3) - PED-unitcategorie: valt niet binnen het toepassingsgebied van PED ingevolge artikel 1, item 3.6 van 97/23/EG"]
["","","","","","(4) - Minimale Ssc-waarde (Kortsluitvermogen): Apparatuur in overeenstemming met EN 61000-3-2","(4) - Minimale Ssc-waarde (Kortsluitvermogen): Apparatuur in overeenstemming met EN 61000-3-2","(4) - Minimale Ssc-waarde (Kortsluitvermogen): Apparatuur in overeenstemming met EN 61000-3-2"]
["","","","","","(5) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(5) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(5) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening"]
["","","","","","(6) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(6) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(6) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen"]