{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":58,"n_cols":11,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ADEA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ADEA35A2VEB","ADEA50A2VEB","ADEA60A2VEB","ADEA71A2VEB","ADEA100A2VEB","ADEA125A2VEB"]
["Ventilator","Externe statische druk","","Hoog","Pa","150","150","150","150","150","150"]
["Koelcapaciteit","Totale capaciteit","","Nom.","kW","","","","","","14.00"]
["Verwarmingscapaciteit","Totaalvermogen","","Nom.","kW","","","","","","13.50"]
["Behuizing","Kleur","","","","Niet gelakt (gegalvaniseerd)","Niet gelakt (gegalvaniseerd)","Niet gelakt (gegalvaniseerd)","Niet gelakt (gegalvaniseerd)","Niet gelakt (gegalvaniseerd)","Niet gelakt (gegalvaniseerd)"]
["","Materiaal","","","","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat"]
["Afmetingen","Unit","","Hoogte","mm","245","245","245","245","245","245"]
["","","","Breedte","mm","700","700","1000","1000","1400","1400"]
["","","","Diepte","mm","800","800","800","800","800","800"]
["Gewicht","Unit","","","kg","28","28","35","35","46","46"]
["Ventilator","Luchtdebiet","Koelen","Hoog","m³/min","15","15","18","18","29","34"]
["","","Koeling","Middelhoog","m³/min","12.5","12.5","15","15","26","29"]
["","","","Laag","m³/min","10.5","10.5","12.5","12.5","23","23.5"]
["","","Verwarmen","Hoog","m³/min","15","15","18","18","29","34"]
["","","Verwarming","Middelhoog","m³/min","12.5","12.5","15","15","26","29"]
["","","Verwarmen","Laag","m³/min","10.5","10.5","12.5","12.5","23","23.5"]
["","Externe statische druk","","Nom.","Pa","30","30","30","30","40","50"]
["Geluidsvermogenniveau","Koelen","","","dBA","60","60","56","56","58","62"]
["Geluidsdrukniveau","Koelen","","Hoog","dBA","35","35","30","30","34","37"]
["","Koeling","","Middelhoog","dBA","32","32","28","28","32","35"]
["","","","Laag","dBA","29","29","25","25","30","32"]
["","Verwarmen","","Hoog","dBA","37","37","31","31","36","38"]
["","Verwarming","","Middelhoog","dBA","34","34","28","28","33","35"]
["","Verwarmen","","Laag","dBA","29","29","25","25","30","32"]
["Leidingaansluitingen","Vloeistof","","Buitendiameter","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","","Buitendiameter","mm","9.52","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9"]
["","Drainage","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Afvoerhoogte","mm","","","","625","625","625","625","625","625"]
["Regelsystemen","IR-afstandsbediening","","","","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66"]
["","Bedrade afstandsbediening","","","","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52"]
["Standaard-accessoires","Installation manual","","","","1","1","1","","1","1"]
["","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","","8","8"]
["","Operation manual","","","","1","1","1","","1","1"]
["","Clamps","","","","4","4","4","","4","4"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","","2","2"]
["","Metal clamp for drain hose","","","","1","1","1","","1","1"]
["","Screws","","","","40","40","40","","40","40"]
["","Sealing pads","","","","5","5","5","","5","5"]
["Voeding","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Spanningsvoeding","Frequentie","","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Spanning","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Opmerkingen","","","","","","","","(1) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.","(1) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.","(1) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt."]
["","","","","","","","","(2) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(2) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(2) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening"]
["Standaard-accessoires","Montagehandleiding","","","","","","","1"]
["","Sluitring voor ophangbeugel","","","","","","","8"]
["","Bedieningshandleiding","","","","","","","1"]
["","Klemmen","","","","","","","4"]
["","Afvoerslang","","","","","","","1"]
["","Isolatie voor fitting","","","","","","","2"]
["","Metalen klem voor afvoerslang","","","","","","","1"]
["","Schroeven","","","","","","","40"]
["","Afdichtingskussens","","","","","","","5"]