{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":8,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AHQ-C / AZQS-B(8)V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","AHQ71CV1 / AZQS71B2V1B","AHQ100CV1 / AZQS100B8V1B","AHQ125CV1 / AZQS125B8V1B","AHQ140CV1 / AZQS140B8V1B"]
["Koelcapaciteit","Nom.","","kW","6.8","9.5","12.1 (1)","13.0 (1)"]
["Koeling","SEER","","","4.65","4.60","5.14","5.77"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWu/a","511.85","723","1,412","1,353"]
["","Vermogen","Pdesign","kW","6.80","9.50","12.1","13.0"]
["","Energieklasse","","","B","B"]
["Verwarming (gematigd klimaat)","Vermogen","Pdesign","kW","6.33","7.60","8.0","12.0"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.80","3.78","3.99"]
["","Energieklasse","","","A","A"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWu/a","2,332.26","2,800","2,964","4,199"]
["Nominaal energierendement","Jaarlijks energieverbruik","","kWu","1,120","1,810"]
["","EER","","","3.03","2.62","2.22 (3)","2.63 (3)"]
["","COP","","","3.05","3.41"]
["","Richtlijn Energielabels","Koeling","","B","D"]
["","","Verwarming","","D","B"]
["Verwarmingscapaciteit","Nom.","","kW","7.5","10.8","13.5 (2)","15.5 (2)"]
["Opmerkingen","","","","(1) - EER/COP volgens Eurovent 2012, alleen voor gebruik buiten de EU","(1) - EER/COP volgens Eurovent 2012, alleen voor gebruik buiten de EU","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m"]
["","","","","(2) - Nominaal rendement: koeling tegen 35°/27° nominale belasting, verwarming tegen 7°/20° nominale belasting","(2) - Nominaal rendement: koeling tegen 35°/27° nominale belasting, verwarming tegen 7°/20° nominale belasting","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m"]
["","","","","","(3) - PED-unitcategorie: valt niet binnen het toepassingsgebied van PED ingevolge artikel 1, item 3.6 van 97/23/EG","(3) - EER/COP volgens Eurovent 2012, alleen voor gebruik buiten de EU","(3) - EER/COP volgens Eurovent 2012, alleen voor gebruik buiten de EU"]
["","","","","","(4) - Minimale Ssc-waarde (Kortsluitvermogen): Apparatuur in overeenstemming met EN 61000-3-2"]
["","","","","","(5) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening"]
["","","","","","(6) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen"]