{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":8,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXM-R / ARXM-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXM25R2V1B / ARXM25A5V1B","ATXM25R5V1B / ARXM25A5V1B","ATXM35R2V1B / ARXM35A5V1B","ATXM35R5V1B / ARXM35A5V1B"]
["Koelcapaciteit","Min.","","kW","0.9","0.9","0.9","0.9"]
["","Nom.","","kW","2.5","2.5","3.5","3.5"]
["","Max.","","kW","3.8","3.8","4.4","4.4"]
["Verwarmingscapaciteit","Min.","","kW","0.8","0.8","0.8","0.8"]
["","Nom.","","kW","2.8","2.8","4","4"]
["","Max.","","kW","5","5","5.5","5.5"]
["Nominaal rendement","EER","","","5.1","5.1","4.5","4.5"]
["","COP","","","5","5","4.45","4.45"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWh","245","245","389","389"]
["Nominaal energierendement","Richtlijn Energielabels","Koeling","","A","A","A","A"]
["","","Verwarming","","A","A","A","A"]
["Koeling","Energieklasse","","","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["","Vermogen","Pdesign","kW","2.5","2.5","3.5","3.5"]
["","SEER","","","9.3","9.3","9.1","9.1"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWu/a","94","94","135","135"]
["Verwarming (gematigd klimaat)","Energieklasse","","","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["","Vermogen","Pdesign","kW","2.4","2.4","2.5","2.5"]
["","SCOP/A","","","5.15","5.15","5.15","5.15"]
["","Pdh-verwarmingsvermogen bij -10 °C","","kW","2.4","2.4","2.5","2.5"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWu/a","652","652","679","679"]
["Bereik van het energierendement","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Opmerkingen","","","","(1) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(1) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(1) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(1) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m."]
["","","","","(2) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(2) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(2) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(2) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m."]
["","","","","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik"]
["","","","","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening"]