{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXP-N / ARXP-N9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXP20N5V1B / ARXP20N5V1B9","ATXP25N5V1B / ARXP25N5V1B9","ATXP35N5V1B / ARXP35N5V1B9"]
["Buitenunit","","","","ARXP20N5V1B9","ARXP25N5V1B9","ARXP35N5V1B9"]
["Koelcapaciteit","Min.","","kW","1.3","1.3","1.3"]
["","Nom.","","kW","2.00","2.50","3.50"]
["","Max.","","kW","2.6","3.0","4.0"]
["Verwarmingscapaciteit","Min.","","kW","1.30","1.30","1.30"]
["","Nom.","","kW","2.50","3.00","4.00"]
["","Max.","","kW","3.50","4.00","4.80"]
["Nominaal energierendement","COP","","","4.77","4.36","4.02"]
["","EER","","","3.71","3.71","3.24"]
["","Richtlijn Energielabels","Koeling","","A","A","A"]
["","","Verwarming","","A","A","A"]
["Opmerkingen","","","","(1) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(1) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(1) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening"]
["","","","","(2) - Nominale koelcapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB, 19°CNB; buitentemperatuur: 35°CDB, equiv. koelmiddelleidinglengte: 5m, niveauverschil: 0m. Gegevens voor reeks met hoog rendement, Eurovent-gecertificeerd","(2) - Nominale koelcapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB, 19°CNB; buitentemperatuur: 35°CDB, equiv. koelmiddelleidinglengte: 5m, niveauverschil: 0m. Gegevens voor reeks met hoog rendement, Eurovent-gecertificeerd","(2) - Nominale koelcapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB, 19°CNB; buitentemperatuur: 35°CDB, equiv. koelmiddelleidinglengte: 5m, niveauverschil: 0m. Gegevens voor reeks met hoog rendement, Eurovent-gecertificeerd"]
["","","","","(3) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB; buitentemperatuur: 7°CDB, 6°CNB; equiv. koelmiddelleidinglengte: 5m, niveauverschil: 0m. Gegevens voor reeks met standaardrendement","(3) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB; buitentemperatuur: 7°CDB, 6°CNB; equiv. koelmiddelleidinglengte: 5m, niveauverschil: 0m. Gegevens voor reeks met standaardrendement","(3) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB; buitentemperatuur: 7°CDB, 6°CNB; equiv. koelmiddelleidinglengte: 5m, niveauverschil: 0m. Gegevens voor reeks met standaardrendement"]