{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","CHVX-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","CHVX07S18AJ4V","CHVX07S18AJ9W","CHVX07S23AJ4V","CHVX07S23AJ9W"]
["Behuizing","Kleur","","","","Wilt + zwart","Wilt + zwart","Wilt + zwart","Wilt + zwart"]
["","Materiaal","","","","Voorgelakte metaalplaat","Voorgelakte metaalplaat","Voorgelakte metaalplaat","Voorgelakte metaalplaat"]
["Afmetingen","Unit","","Hoogte","mm","1655","1655","1855","1855"]
["","","","Breedte","mm","597","597","597","597"]
["","","","Diepte","mm","634","634","634","634"]
["Gewicht","Unit","","","kg","113","113","121","121"]
["PED (richtlijn drukapparatuur)","Categorie","","","","Zie opmerking 1","Zie opmerking 1","Zie opmerking 1","Zie opmerking 1"]
["Geluidsvermogenniveau","Nom.","","","dBA","44.0 (5)","44.0 (5)","44.0 (5)","44.0 (5)"]
["Geluidsdrukniveau","Nom.","","","dBA","30.0 (5)","30.0 (5)","30.0 (5)","30.0 (5)"]
["Werkingsbereik","Verwarmen","waterzijdig","Min.","°C","18 (6)","18 (6)","18 (6)","18 (6)"]
["Werkbereik","Verwarmen","Waterzijde","Max.","°C","55 (6)","55 (6)","55 (6)","55 (6)"]
["","Koelen","Omgeving","Min.","°C DB","10 (6)","10 (6)","10 (6)","10 (6)"]
["","","Waterzijde","Min.","°C","18 (6)","18 (6)","18 (6)","18 (6)"]
["","","","Max.","°C","22 (6)","22 (6)","22 (6)","22 (6)"]
["Voeding","Naam","","","","Zie opmerking 7","Zie opmerking 7","Zie opmerking 7","Zie opmerking 7"]
["Elektrische verwarming","Spanningsvoeding","","Elektrische verwarming-=-Spanningsvoeding-=-Naam","","4V","9W","4V","9W"]
["","","","Fase","","1~ / 3~","3~","1~ / 3~","3~"]
["","","","Frequentie","Hz","50","50","50","50"]
["","","","Spanning","V","230/400","400","230/400","400"]
["","Aanbevolen zekeringen","","","A","0.000 (8)","0.000 (8)","0.000 (8)","0.000 (8)"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Samenstel ≤ categorie I: niet onderworpen aan 2014/68/EU wegens artikel 1, 2f","(1) - Samenstel ≤ categorie I: niet onderworpen aan 2014/68/EU wegens artikel 1, 2f","(1) - Samenstel ≤ categorie I: niet onderworpen aan 2014/68/EU wegens artikel 1, 2f","(1) - Samenstel ≤ categorie I: niet onderworpen aan 2014/68/EU wegens artikel 1, 2f"]
["","","","","","(2) - Het bedrijfsbereik is uitgebreid naar lagere debietwaarden voor wanneer de unit alleen met warmtepomp werkt. (Niet tijdens het opstarten, niet in BUH-modus, niet bij ontdooiing).","(2) - Het bedrijfsbereik is uitgebreid naar lagere debietwaarden voor wanneer de unit alleen met warmtepomp werkt. (Niet tijdens het opstarten, niet in BUH-modus, niet bij ontdooiing).","(2) - Het bedrijfsbereik is uitgebreid naar lagere debietwaarden voor wanneer de unit alleen met warmtepomp werkt. (Niet tijdens het opstarten, niet in BUH-modus, niet bij ontdooiing).","(2) - Het bedrijfsbereik is uitgebreid naar lagere debietwaarden voor wanneer de unit alleen met warmtepomp werkt. (Niet tijdens het opstarten, niet in BUH-modus, niet bij ontdooiing)."]
["","","","","","(3) - Gebaseerd op dT van 45 K","(3) - Gebaseerd op dT van 45 K","(3) - Gebaseerd op dT van 45 K","(3) - Gebaseerd op dT van 45 K"]
["","","","","","(4) - Inclusief leidingen + PHE + back-upverwarming; exclusief expansievat","(4) - Inclusief leidingen + PHE + back-upverwarming; exclusief expansievat","(4) - Inclusief leidingen + PHE + back-upverwarming; exclusief expansievat","(4) - Inclusief leidingen + PHE + back-upverwarming; exclusief expansievat"]
["","","","","","(5) - Gemeten bij een drukdaling van 10 kPa in het verwarmingssysteem met een uitgaande watertemperatuur van 47-55°C in een kamer met een omgevingstemperatuur van 20°C DB/WB 7°C/6°.","(5) - Gemeten bij een drukdaling van 10 kPa in het verwarmingssysteem met een uitgaande watertemperatuur van 47-55°C in een kamer met een omgevingstemperatuur van 20°C DB/WB 7°C/6°.","(5) - Gemeten bij een drukdaling van 10 kPa in het verwarmingssysteem met een uitgaande watertemperatuur van 47-55°C in een kamer met een omgevingstemperatuur van 20°C DB/WB 7°C/6°.","(5) - Gemeten bij een drukdaling van 10 kPa in het verwarmingssysteem met een uitgaande watertemperatuur van 47-55°C in een kamer met een omgevingstemperatuur van 20°C DB/WB 7°C/6°."]
["","","","","","(6) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(6) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(6) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(6) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie"]
["","","","","","(7) - De hierboven vermelde voeding voor de hydrokit is enkel voor de back-upverwarmer. Het aansluitblok en de pomp van de hydrokit worden geleverd via de buitenunit. De optionele sanitaire warmwatertank heeft een afzonderlijke voeding.","(7) - De hierboven vermelde voeding voor de hydrokit is enkel voor de back-upverwarmer. Het aansluitblok en de pomp van de hydrokit worden geleverd via de buitenunit. De optionele sanitaire warmwatertank heeft een afzonderlijke voeding.","(7) - De hierboven vermelde voeding voor de hydrokit is enkel voor de back-upverwarmer. Het aansluitblok en de pomp van de hydrokit worden geleverd via de buitenunit. De optionele sanitaire warmwatertank heeft een afzonderlijke voeding.","(7) - De hierboven vermelde voeding voor de hydrokit is enkel voor de back-upverwarmer. Het aansluitblok en de pomp van de hydrokit worden geleverd via de buitenunit. De optionele sanitaire warmwatertank heeft een afzonderlijke voeding."]
["","","","","","(8) - Raadpleeg het bedradingsschema en de installatiehandleiding voor de juiste aanbevolen zekering, afhankelijk van de voeding en netaansluiting","(8) - Raadpleeg het bedradingsschema en de installatiehandleiding voor de juiste aanbevolen zekering, afhankelijk van de voeding en netaansluiting","(8) - Raadpleeg het bedradingsschema en de installatiehandleiding voor de juiste aanbevolen zekering, afhankelijk van de voeding en netaansluiting","(8) - Raadpleeg het bedradingsschema en de installatiehandleiding voor de juiste aanbevolen zekering, afhankelijk van de voeding en netaansluiting"]