{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":12,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","CYQM-DK-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","CYQM100DK80CBN","CYQM100DK80CSN","CYQM150DK80CBN","CYQM150DK80CSN","CYQM200DK100CSN","CYQM200DK100CBN","CYQM250DK140CSN","CYQM250DK140CBN"]
["Deurbreedte","Max.","","m","1.0","1.0","1.5","1.5","2.0","2.0","2.5","2.5"]
["Koelmiddel","GWP","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Type","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Afmetingen","Unit","Breedte","mm","1,000","1,000","1,500","1,500","2,000","2,000","2,500","2,500"]
["","","Diepte","mm","821","821","821","821","821","821","821","821"]
["","","Hoogte","mm","270","270","270","270","270","270","270","270"]
["Behuizing","Materiaal","","","Elektrisch gegalvaniseerde staalplaat","Elektrisch gegalvaniseerde staalplaat","Elektrisch gegalvaniseerde staalplaat","Elektrisch gegalvaniseerde staalplaat","Elektrisch gegalvaniseerde staalplaat","Elektrisch gegalvaniseerde staalplaat","Elektrisch gegalvaniseerde staalplaat","Elektrisch gegalvaniseerde staalplaat"]
["","Kleur","","","RAL9016","RAL9006","RAL9016","RAL9006","RAL9006","RAL9016","RAL9006","RAL9016"]
["Gewicht","Unit","","kg","68","68","88","88","111","111","136","136"]
["Hoogte van deur","Max.","","m","2.5 (2), 2.4 (3), 2.3 (4)","2.5 (2), 2.4 (3), 2.3 (4)","2.5 (2), 2.4 (3), 2.3 (4)","2.5 (2), 2.4 (3), 2.3 (4)","2.5 (2), 2.4 (3), 2.3 (4)","2.5 (2), 2.4 (3), 2.3 (4)","2.5 (2), 2.4 (3), 2.3 (4)","2.5 (2), 2.4 (3), 2.3 (4)"]
["Leidingaansluitingen","Vloeistof","Buitendiameter","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","Buitendiameter","mm","16.0","16.0","16.0","16.0","16.0","16.0","19.0","19.0"]
["Opgenomen vermogen","Enkel ventilator","Nom.","kW","0.37","0.37","0.56","0.56","0.75","0.75","0.94","0.94"]
["Vereiste plafondruimte >","mm","","","420","420","420","420","420","420","420","420"]
["Power supply","Frequentie","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spanning","","V","230","230","230","230","230","230","230","230"]
["Opmerkingen","","","","(1) - Installatieniveau B: standaardinstelling, raadpleeg het databoek of installatiehandleiding voor meer informatie (slechts één installatieniveau beschikbaar)","(1) - Installatieniveau B: standaardinstelling, raadpleeg het databoek of installatiehandleiding voor meer informatie (slechts één installatieniveau beschikbaar)","(1) - Installatieniveau B: standaardinstelling, raadpleeg het databoek of installatiehandleiding voor meer informatie (slechts één installatieniveau beschikbaar)","(1) - Installatieniveau B: standaardinstelling, raadpleeg het databoek of installatiehandleiding voor meer informatie (slechts één installatieniveau beschikbaar)","(1) - Installatieniveau B: standaardinstelling, raadpleeg het databoek of installatiehandleiding voor meer informatie (slechts één installatieniveau beschikbaar)","(1) - Installatieniveau B: standaardinstelling, raadpleeg het databoek of installatiehandleiding voor meer informatie (slechts één installatieniveau beschikbaar)","(1) - Installatieniveau B: standaardinstelling, raadpleeg het databoek of installatiehandleiding voor meer informatie (slechts één installatieniveau beschikbaar)","(1) - Installatieniveau B: standaardinstelling, raadpleeg het databoek of installatiehandleiding voor meer informatie (slechts één installatieniveau beschikbaar)"]
["","","","","(2) - Gunstige omstandigheden: overdekte shoppingmall of ingang draaideur","(2) - Gunstige omstandigheden: overdekte shoppingmall of ingang draaideur","(2) - Gunstige omstandigheden: overdekte shoppingmall of ingang draaideur","(2) - Gunstige omstandigheden: overdekte shoppingmall of ingang draaideur","(2) - Gunstige omstandigheden: overdekte shoppingmall of ingang draaideur","(2) - Gunstige omstandigheden: overdekte shoppingmall of ingang draaideur","(2) - Gunstige omstandigheden: overdekte shoppingmall of ingang draaideur","(2) - Gunstige omstandigheden: overdekte shoppingmall of ingang draaideur"]
["","","","","(3) - Normale omstandigheden: weinig rechtstreekse wind, geen tegenovergestelde open deuren, gebouw met enkel benedenverdieping","(3) - Normale omstandigheden: weinig rechtstreekse wind, geen tegenovergestelde open deuren, gebouw met enkel benedenverdieping","(3) - Normale omstandigheden: weinig rechtstreekse wind, geen tegenovergestelde open deuren, gebouw met enkel benedenverdieping","(3) - Normale omstandigheden: weinig rechtstreekse wind, geen tegenovergestelde open deuren, gebouw met enkel benedenverdieping","(3) - Normale omstandigheden: weinig rechtstreekse wind, geen tegenovergestelde open deuren, gebouw met enkel benedenverdieping","(3) - Normale omstandigheden: weinig rechtstreekse wind, geen tegenovergestelde open deuren, gebouw met enkel benedenverdieping","(3) - Normale omstandigheden: weinig rechtstreekse wind, geen tegenovergestelde open deuren, gebouw met enkel benedenverdieping","(3) - Normale omstandigheden: weinig rechtstreekse wind, geen tegenovergestelde open deuren, gebouw met enkel benedenverdieping"]
["","","","","(4) - Ongunstige omstandigheden: bevindt zich op een hoek of plein, meerdere verdiepingen en/of open trap","(4) - Ongunstige omstandigheden: bevindt zich op een hoek of plein, meerdere verdiepingen en/of open trap","(4) - Ongunstige omstandigheden: bevindt zich op een hoek of plein, meerdere verdiepingen en/of open trap","(4) - Ongunstige omstandigheden: bevindt zich op een hoek of plein, meerdere verdiepingen en/of open trap","(4) - Ongunstige omstandigheden: bevindt zich op een hoek of plein, meerdere verdiepingen en/of open trap","(4) - Ongunstige omstandigheden: bevindt zich op een hoek of plein, meerdere verdiepingen en/of open trap","(4) - Ongunstige omstandigheden: bevindt zich op een hoek of plein, meerdere verdiepingen en/of open trap","(4) - Ongunstige omstandigheden: bevindt zich op een hoek of plein, meerdere verdiepingen en/of open trap"]
["","","","","(5) - Geluidsdrukniveau (op 3m)","(5) - Geluidsdrukniveau (op 3m)","(5) - Geluidsdrukniveau (op 3m)","(5) - Geluidsdrukniveau (op 3m)","(5) - Geluidsdrukniveau (op 3m)","(5) - Geluidsdrukniveau (op 3m)","(5) - Geluidsdrukniveau (op 3m)","(5) - Geluidsdrukniveau (op 3m)"]
["","","","","(6) - Leidingwerk en elektrische aansluitingen bevinden zich bovenaan de unit","(6) - Leidingwerk en elektrische aansluitingen bevinden zich bovenaan de unit","(6) - Leidingwerk en elektrische aansluitingen bevinden zich bovenaan de unit","(6) - Leidingwerk en elektrische aansluitingen bevinden zich bovenaan de unit","(6) - Leidingwerk en elektrische aansluitingen bevinden zich bovenaan de unit","(6) - Leidingwerk en elektrische aansluitingen bevinden zich bovenaan de unit","(6) - Leidingwerk en elektrische aansluitingen bevinden zich bovenaan de unit","(6) - Leidingwerk en elektrische aansluitingen bevinden zich bovenaan de unit"]
["","","","","(7) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(7) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(7) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(7) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(7) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(7) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(7) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(7) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen"]