{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":7,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBLQ-CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBLQ05CAV3","EBLQ07CAV3"]
["Geluidsdrukniveau","Verwarmen","","Nom.","dBA","48 (8)","49 (8)"]
["","Koelen","","Nom.","dBA","48 (8)","50 (8)"]
["Koelmiddel","GWP","","","","2,088","2,088"]
["","Vulling","","","kg","1.30","1.45"]
["","Type","","","","R-410A","R-410A"]
["Werkingsbereik","Koelen","Omgeving","Max.","°C DB","43.0","43.0"]
["","","","Min.","°C DB","10.0","10.0"]
["","","Waterzijde","Max.","°C","22.0","22.0"]
["","","","Min.","°C","5.00 (5)","5.00 (5)"]
["","Verwarmen","Waterzijde","Max.","°C","55.0","55.0"]
["","","","Min.","°C","15 (4)","15 (4)"]
["","Sanitair warm water","Waterzijde","Max.","°C","80 (7)","80 (7)"]
["","","","Min.","°C","25","25"]
["","","Omgeving","Min.","°C DB","-25.0 (6)","-25.0 (6)"]
["","","","Max.","°C DB","35.0 (6)","35.0 (6)"]
["Koelcapaciteit","Nom.","","","kW","3.88 (1), 3.99 (2)","5.20 (1), 5.15 (2)"]
["Opgenomen vermogen","Koelen","","Nom.","kW","0.950 (1), 1.93 (2)","1.37 (1), 2.69 (2)"]
["","Verwarmen","","Nom.","kW","0.880 (1), 1.13 (2)","1.55 (1), 2.45 (2)"]
["Sound power level","Heating","","Nom.","dBA","61","62"]
["","Koelen","","Nom.","dBA","63.0","63.0"]
["COP","","","","","5.00 (1), 3.58 (2)","4.52 (1), 3.42 (2)"]
["Afmetingen","Unit","","Breedte","mm","1,090","1,090"]
["","","","Diepte","mm","350","350"]
["","","","Hoogte","mm","735","735"]
["Gewicht","Unit","","","kg","76.0","80.0"]
["Verwarming","Wateruitlaat gematigd klimaat 35°C","Algemeen","ηs (seizoensefficiëntie ruimteverwarming)","%","175","164"]
["","","","Seizoensefficiëntieklasse verwarming","","A++","A++"]
["","","","SCOP","","4.45","4.18"]
["","Wateruitlaat gematigd klimaat 55°C","Algemeen","Seasonal space heating eff. class","","A++","A++"]
["","","","ηs (seizoensefficiëntie ruimteverwarming)","%","126","126"]
["","","","SCOP","","3.22","3.22"]
["Ventilator","Luchtdebiet","Verwarmen","Hoog","m³/min","45.0","47.0"]
["","","Koelen","Hoog","m³/min","52.5","52.5"]
["EER","","","","","4.07 (1), 2.07 (2)","3.80 (1), 2.10 (2)"]
["Verwarmingscapaciteit","Nom.","","","kW","4.40 (1), 4.03 (2)","7.00 (1), 6.90 (2)"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~"]
["","Naam","","","","V3","V3"]
["","Frequentie","","","Hz","50","50"]
["","Spanning","","","V","230","230"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Toestand 1: koelen Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Toestand 1: koelen Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Toestand 2: koelen Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Toestand 2: koelen Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - PED-unitcategorie: valt niet binnen het toepassingsgebied van PED ingevolge artikel 1, item 3.6 van 97/23/EG","(3) - PED-unitcategorie: valt niet binnen het toepassingsgebied van PED ingevolge artikel 1, item 3.6 van 97/23/EG"]
["","","","","","(4) - Lager als backup-verwarming geïnstalleerd is; Zonder backup-verwarming begint de warmtepomp te werken bij 10°C","(4) - Lager als backup-verwarming geïnstalleerd is; Zonder backup-verwarming begint de warmtepomp te werken bij 10°C"]
["","","","","","(5) - Meer details over standaardaccessoires vindt u in de installatie- en bedieningshandleiding.","(5) - Meer details over standaardaccessoires vindt u in de installatie- en bedieningshandleiding."]
["","","","","","(6) - Bedrijfsbereik sanitair warm water (buitenunit): breder bereik door booster-verwarming Zie aparte tekening voor bedrijfsbereik.","(6) - Bedrijfsbereik sanitair warm water (buitenunit): breder bereik door booster-verwarming Zie aparte tekening voor bedrijfsbereik."]
["","","","","","(7) - > 50°C enkel back-upverwarming, zonder warmtepomp","(7) - > 50°C enkel back-upverwarming, zonder warmtepomp"]
["","","","","","(8) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op een bepaalde afstand van de unit. Het is een relatieve waarde die afhangt van de afstand en de akoestische omgeving. Meer informatie vindt u in de geluidsspectrumtekening.","(8) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op een bepaalde afstand van de unit. Het is een relatieve waarde die afhangt van de afstand en de akoestische omgeving. Meer informatie vindt u in de geluidsspectrumtekening."]
["","","","","","(9) - Het bedrijfsbereik is uitgebreid naar lagere debietwaarden voor wanneer de unit alleen met warmtepomp werkt. (Niet tijdens het opstarten, niet in BUH-modus, niet bij ontdooiing).","(9) - Het bedrijfsbereik is uitgebreid naar lagere debietwaarden voor wanneer de unit alleen met warmtepomp werkt. (Niet tijdens het opstarten, niet in BUH-modus, niet bij ontdooiing)."]
["","","","","","(10) - Inclusief leidingen + PHE; exclusief expansievat","(10) - Inclusief leidingen + PHE; exclusief expansievat"]
["","","","","","(11) - Aanloopstroom van Daikin Altherma inverterbestuurde compressor altijd <= max. bedrijfsstroom","(11) - Aanloopstroom van Daikin Altherma inverterbestuurde compressor altijd <= max. bedrijfsstroom"]