{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":39,"n_cols":13,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHSXB-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHSXB04P30BB","EHSXB08P30BB","EHSXB08P50BB","EHSXB16P50BB","EHSXB04P30BA (Archived)","EHSXB08P30BA (Archived)","EHSXB08P50BA (Archived)","EHSXB16P50BA (Archived)"]
["Geluidsdrukniveau","Nom.","","","dBA","28","28","28","28","28","28","28","28"]
["Koelmiddel","Vulling","","","kg","1.5","1.6","1.6","3.4","1.5","1.6","1.6","3.4"]
["","Type","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Werkingsbereik","Koelen","Omgeving","Min.","°C DB","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","Waterzijde","Max.","°C","22","22","22","","22","22","22"]
["","","","Min.","°C","5","5","5","","5","5","5"]
["","Verwarmen","Waterzijde","Max.","°C","55","55","55","55","55","55","55","55"]
["","","","Min.","°C","15 (10)","15 (10)","15 (10)","15 (10)","15 (10)","15 (10)","15 (10)","15 (10)"]
["Sound power level","Nom.","","","dBA","40","40","40","40","40","40","40","40"]
["Afmetingen","Unit","","Breedte","mm","615","615","790","790","615","615","790","790"]
["","","","Diepte","mm","595","595","790","790","595","595","790","790"]
["","","","Hoogte","mm","1,890","1,890","1,890","1,890","1,890","1,890","1,890","1,890"]
["Behuizing","Materiaal","","","","Slagvast polypropyleen","Slagvast polypropyleen","Slagvast polypropyleen","Slagvast polypropyleen","Slagvast polypropyleen","Slagvast polypropyleen","Slagvast polypropyleen","Slagvast polypropyleen"]
["","Kleur","","","","Verkeerswit (RAL9016)/Donkergrijs (RAL7011)","Verkeerswit (RAL9016)/Donkergrijs (RAL7011)","Verkeerswit (RAL9016)/Donkergrijs (RAL7011)","Verkeerswit (RAL9016)/Donkergrijs (RAL7011)","Verkeerswit (RAL9016)/Donkergrijs (RAL7011)","Verkeerswit (RAL9016)/Donkergrijs (RAL7011)","Verkeerswit (RAL9016)/Donkergrijs (RAL7011)","Verkeerswit (RAL9016)/Donkergrijs (RAL7011)"]
["Gewicht","Unit","","","kg","89","89","116","118","89","89","116","118"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~","","1~","1~","1~"]
["","Frequentie","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Naam","","","","V3","V3","V3","zie buitenunit","V3","V3","V3","zie buitenunit"]
["","Spanning","","","V","230","230","230","230","230","230","230","230"]
["Elektrische verwarming","Spanningsvoeding","","Frequentie","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","","","Naam","","3V / 9W","3V / 9W","3V / 9W","3V / 9W","3V / 9W","3V / 9W","3V / 9W","3V / 9W"]
["","","","Fase","","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~"]
["Stroom","Aanbevolen zekeringen","","","A","20","20","20","20","20","20","20","20"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Warmteverlies volgens EN12897","(1) - Warmteverlies volgens EN12897","(1) - Warmteverlies volgens EN12897","(1) - Warmteverlies volgens EN12897","(1) - Warmteverlies volgens EN12897","(1) - Warmteverlies volgens EN12897","(1) - Warmteverlies volgens EN12897","(1) - Warmteverlies volgens EN12897"]
["","","","","","(2) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C","(2) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C","(2) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C","(2) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C","(2) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C","(2) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C","(2) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C","(2) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C"]
["","","","","","(3) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60℃","(3) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60℃","(3) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60℃","(3) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60℃","(3) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60℃","(3) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60℃","(3) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60℃","(3) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60℃"]
["","","","","","(4) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65℃","(4) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65℃","(4) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65℃","(4) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65℃","(4) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65℃","(4) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65℃","(4) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65℃","(4) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65℃"]
["","","","","","(5) - Verwarming van ketel alleen met warmtepomp, geen elektrische verwarming","(5) - Verwarming van ketel alleen met warmtepomp, geen elektrische verwarming","(5) - Verwarming van ketel alleen met warmtepomp, geen elektrische verwarming","(5) - Verwarming van ketel alleen met warmtepomp, geen elektrische verwarming","(5) - Verwarming van ketel alleen met warmtepomp, geen elektrische verwarming","(5) - Verwarming van ketel alleen met warmtepomp, geen elektrische verwarming","(5) - Verwarming van ketel alleen met warmtepomp, geen elektrische verwarming","(5) - Verwarming van ketel alleen met warmtepomp, geen elektrische verwarming"]
["","","","","","(6) - Voor een aftapvolume van 140l -> 5820 Wh (bad) / 8kW warmtepomp","(6) - Voor een aftapvolume van 140l -> 5820 Wh (bad) / 8kW warmtepomp","(6) - Voor een aftapvolume van 140l -> 5820 Wh (bad) / 8kW warmtepomp","(6) - Voor een aftapvolume van 140l -> 5820 Wh (bad) / 8kW warmtepomp","(6) - Voor een aftapvolume van 140l -> 5820 Wh (bad) / 8kW warmtepomp","(6) - Voor een aftapvolume van 140l -> 5820 Wh (bad) / 8kW warmtepomp","(6) - Voor een aftapvolume van 140l -> 5820 Wh (bad) / 8kW warmtepomp","(6) - Voor een aftapvolume van 140l -> 5820 Wh (bad) / 8kW warmtepomp"]
["","","","","","(7) - Voor een aftapvolume van 90l -> 3660 Wh (bad) / 8kW warmtepomp","(7) - Voor een aftapvolume van 90l -> 3660 Wh (bad) / 8kW warmtepomp","(7) - Voor een aftapvolume van 90l -> 3660 Wh (bad) / 8kW warmtepomp","(7) - Voor een aftapvolume van 90l -> 3660 Wh (bad) / 8kW warmtepomp","(7) - Voor een aftapvolume van 90l -> 3660 Wh (bad) / 8kW warmtepomp","(7) - Voor een aftapvolume van 90l -> 3660 Wh (bad) / 8kW warmtepomp","(7) - Voor een aftapvolume van 90l -> 3660 Wh (bad) / 8kW warmtepomp","(7) - Voor een aftapvolume van 90l -> 3660 Wh (bad) / 8kW warmtepomp"]
["","","","","","(8) - Voor een aftapvolume van 140l -> 5820 Wh (bad) / 16kW warmtepomp","(8) - Voor een aftapvolume van 140l -> 5820 Wh (bad) / 16kW warmtepomp","(8) - Voor een aftapvolume van 140l -> 5820 Wh (bad) / 16kW warmtepomp","(8) - Voor een aftapvolume van 140l -> 5820 Wh (bad) / 16kW warmtepomp","(8) - Voor een aftapvolume van 140l -> 5820 Wh (bad) / 16kW warmtepomp","(8) - Voor een aftapvolume van 140l -> 5820 Wh (bad) / 16kW warmtepomp","(8) - Voor een aftapvolume van 140l -> 5820 Wh (bad) / 16kW warmtepomp","(8) - Voor een aftapvolume van 140l -> 5820 Wh (bad) / 16kW warmtepomp"]
["","","","","","(9) - Voor een aftapvolume van 90l -> 3660 Wh (bad) / 16kW warmtepomp","(9) - Voor een aftapvolume van 90l -> 3660 Wh (bad) / 16kW warmtepomp","(9) - Voor een aftapvolume van 90l -> 3660 Wh (bad) / 16kW warmtepomp","(9) - Voor een aftapvolume van 90l -> 3660 Wh (bad) / 16kW warmtepomp","(9) - Voor een aftapvolume van 90l -> 3660 Wh (bad) / 16kW warmtepomp","(9) - Voor een aftapvolume van 90l -> 3660 Wh (bad) / 16kW warmtepomp","(9) - Voor een aftapvolume van 90l -> 3660 Wh (bad) / 16kW warmtepomp","(9) - Voor een aftapvolume van 90l -> 3660 Wh (bad) / 16kW warmtepomp"]
["","","","","","(10) - 15℃-25°C: Enkel BUH, geen warmtepomp-bedrijf = tijdens inbedrijfstelling","(10) - 15℃-25°C: Enkel BUH, geen warmtepomp-bedrijf = tijdens inbedrijfstelling","(10) - 15℃-25°C: Enkel BUH, geen warmtepomp-bedrijf = tijdens inbedrijfstelling","(10) - 15℃-25°C: Enkel BUH, geen warmtepomp-bedrijf = tijdens inbedrijfstelling","(10) - 15℃-25°C: Enkel BUH, geen warmtepomp-bedrijf = tijdens inbedrijfstelling","(10) - 15℃-25°C: Enkel BUH, geen warmtepomp-bedrijf = tijdens inbedrijfstelling","(10) - 15℃-25°C: Enkel BUH, geen warmtepomp-bedrijf = tijdens inbedrijfstelling","(10) - 15℃-25°C: Enkel BUH, geen warmtepomp-bedrijf = tijdens inbedrijfstelling"]