{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":55,"n_cols":8,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ERA-AY"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ERA100A7Y1B","ERA125A7Y1B","ERA140A7Y1B"]
["Koelvermogen","Nom.","","35°CDB","kW","12.1 (1)","14","15.5 (1)"]
["Verwarmingsvermogen","Nom.","","6°CNB","kW","12.1 (2)","14","15.5 (2)"]
["SEER","","","","","7.9 (3)","7.4 (3)","7.3 (3)"]
["SCOP","","","","","4.9 (3)","4.5 (3)","4.5 (3)"]
["Index-aansluiting binnen","Min.","","","","63","100","100"]
["","Max.","","","","100","125","140"]
["Afmetingen","Unit","","Hoogte","mm","869","869","869"]
["","","","Breedte","mm","1100","1100","1100"]
["","","","Diepte","mm","460","460","460"]
["Gewicht","Unit","","","kg","102","102","102"]
["Ventilator","Externe statische druk","","Max.","Pa","45","45","45"]
["Compressor","Type","","","","Hermetisch gesloten swingcompressor","Hermetisch gesloten swingcompressor","Hermetisch gesloten swingcompressor"]
["Bedrijfsbereik","Koelen","","Min.","°C DB","-5","-5","-5"]
["","","","Max.","°C DB","46","46","46"]
["Werkingsbereik","Verwarmen","","Min.","°CWB","-20","-20","-20"]
["","","","Max.","°CWB","15.5","15.5","15.5"]
["Geluidsvermogenniveau","Koelen","","Nom.","dBA","67","68.1 (4)","69"]
["Geluidsdrukniveau","Koelen","","Nom.","dBA","49","51","51"]
["Koelmiddel","Type","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675"]
["Koudemiddel","Vulling","","","tCO2Eq","2.3","2.3","2.3"]
["Koelmiddel","Vulling","","","kg","3.4","3.4","3.4"]
["Leidingaansluitingen","Vloeistof","","Type","","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding"]
["","","","Buitendiameter","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","","Type","","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding"]
["","","","Buitendiameter","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Totale leidinglengte","Systeem","Werkelijk","m","50 (6)","50 (6)","50 (6)"]
["","Niveauverschil:","OU - IU","Buitenunit op de hoogste positie","m","50","50","50"]
["","","","Binnenunit op de hoogste positie","m","40","40","40"]
["Standaard-accessoires","Auxiliary piping set","","","","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1"]
["Voeding","Naam","","","","Y1","Y1","Y1"]
["","Fase","","","","3N~","3N~","3N~"]
["Spanningsvoeding","Frequentie","","","Hz","50","50","50"]
["","Spanning","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m"]
["","","","","","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m"]
["","","","","","(3) - Gedefinieerd voor een systeemcapaciteitsverhouding van 100% ± 5%, geconfigureerd voor volledige luchthercirculatietoepassingen.","(3) - Gedefinieerd voor een systeemcapaciteitsverhouding van 100% ± 5%, geconfigureerd voor volledige luchthercirculatietoepassingen.","(3) - Gedefinieerd voor een systeemcapaciteitsverhouding van 100% ± 5%, geconfigureerd voor volledige luchthercirculatietoepassingen."]
["","","","","","(4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.","(4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.","(4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt."]
["","","","","","(5) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden.","(5) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden.","(5) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden."]
["","","","","","(6) - Zie 'Selectie van koelmiddelleiding' of montagehandleiding","(6) - Zie 'Selectie van koelmiddelleiding' of montagehandleiding","(6) - Zie 'Selectie van koelmiddelleiding' of montagehandleiding"]
["","","","","","(7) - RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","(7) - RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","(7) - RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB"]
["","","","","","(8) - MSC is de maximaalstroom tijdens de aanloop van de compressor. VRV IV gebruikt alleen invertercompressors. De opstartstroom is altijd ≤ max. bedrijfsstroom.","(8) - MSC is de maximaalstroom tijdens de aanloop van de compressor. VRV IV gebruikt alleen invertercompressors. De opstartstroom is altijd ≤ max. bedrijfsstroom.","(8) - MSC is de maximaalstroom tijdens de aanloop van de compressor. VRV IV gebruikt alleen invertercompressors. De opstartstroom is altijd ≤ max. bedrijfsstroom."]
["","","","","","(9) - MCA moet worden gebruikt om draden van de juiste diameter te kiezen. De MCA kan worden beschouwd als de maximale bedrijfsstroom.","(9) - MCA moet worden gebruikt om draden van de juiste diameter te kiezen. De MCA kan worden beschouwd als de maximale bedrijfsstroom.","(9) - MCA moet worden gebruikt om draden van de juiste diameter te kiezen. De MCA kan worden beschouwd als de maximale bedrijfsstroom."]
["","","","","","(10) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar).","(10) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar).","(10) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar)."]
["","","","","","(11) - TOCA geeft de totale waarde weer van elke overbelastingsinstelling.","(11) - TOCA geeft de totale waarde weer van elke overbelastingsinstelling.","(11) - TOCA geeft de totale waarde weer van elke overbelastingsinstelling."]
["","","","","","(12) - FLA betekent de nominale bedrijfsstroom van de ventilator.","(12) - FLA betekent de nominale bedrijfsstroom van de ventilator.","(12) - FLA betekent de nominale bedrijfsstroom van de ventilator."]
["","","","","","(13) - Raadpleeg het boek met technische gegevens of de installatiehandleiding voor de volumebeperkingen van de AHU HEX.","(13) - Raadpleeg het boek met technische gegevens of de installatiehandleiding voor de volumebeperkingen van de AHU HEX.","(13) - Raadpleeg het boek met technische gegevens of de installatiehandleiding voor de volumebeperkingen van de AHU HEX."]
["","","","","","(14) - Meer details over standaardaccessoires vindt u in de installatie-/gebruikshandleiding.","(14) - Meer details over standaardaccessoires vindt u in de installatie-/gebruikshandleiding.","(14) - Meer details over standaardaccessoires vindt u in de installatie-/gebruikshandleiding."]