{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":36,"n_cols":11,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETSHB16E / EPRA14-18DW7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETSHB16P30EF / EPRA14DAW17","ETSHB16P50EF / EPRA14DAW17","ETSHB16P30EF / EPRA16DAW17","ETSHB16P50EF / EPRA16DAW17","ETSHB16P30EF / EPRA18DAW17","ETSHB16P50EF / EPRA18DAW17"]
["Verwarmingscapaciteit","Min.","","","kW","","","","","44.00 (1)"]
["","Nom.","","","kW","","","","","9.00 (2)"]
["","Max.","","","kW","","","","","116.00 (1)"]
["Opgenomen vermogen","Verwarmen","","Min.","kW","","","","","1.00 (5)"]
["","","","Nom.","kW","","","","","18.0 (2)"]
["","","","Max.","kW","","","","","258.00 (5)"]
["COP","","","","","479.00","479.00","5.00","5.00","5.00 (2)","5.00"]
["Verwarming van sanitair warm water","Algemeen","","Aangegevens belastingprofiel","","","","","","L"]
["","Gematigd klimaat","","Energierendementsklasse waterverwarming","","","","","","A+"]
["Verwarming","Wateruitlaat gematigd klimaat 55°C","Algemeen","SCOP","","","","","","3.57"]
["","","","Seasonal space heating eff. class","","","","","","A++"]
["","Wateruitlaat gematigd klimaat 35°C","Algemeen","SCOP","","","","","","4.71"]
["","","","Seizoensefficiëntieklasse verwarming","","","","","","A+++"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Capaciteit overeenkomstig norm EN14511 en geldig voor een verwarmd waterbereik met dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Capaciteit overeenkomstig norm EN14511 en geldig voor een verwarmd waterbereik met dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Capaciteit overeenkomstig norm EN14511 en geldig voor een verwarmd waterbereik met dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Capaciteit overeenkomstig norm EN14511 en geldig voor een verwarmd waterbereik met dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Capaciteit overeenkomstig norm EN14511 en geldig voor een verwarmd waterbereik met dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Capaciteit overeenkomstig norm EN14511 en geldig voor een verwarmd waterbereik met dT = 3~8°C at Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Het opgenomen vermogen is het totaal van binnen- en buitenunits, met inbegrip van de circulatiepomp; overeenkomstig EN14511","(3) - Het opgenomen vermogen is het totaal van binnen- en buitenunits, met inbegrip van de circulatiepomp; overeenkomstig EN14511","(3) - Het opgenomen vermogen is het totaal van binnen- en buitenunits, met inbegrip van de circulatiepomp; overeenkomstig EN14511","(3) - Het opgenomen vermogen is het totaal van binnen- en buitenunits, met inbegrip van de circulatiepomp; overeenkomstig EN14511","(3) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(3) - Het opgenomen vermogen is het totaal van binnen- en buitenunits, met inbegrip van de circulatiepomp; overeenkomstig EN14511"]
["","","","","","","","","","(4) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB"]
["","","","","","","","","","(5) - Het opgenomen vermogen is het totaal van binnen- en buitenunits, met inbegrip van de circulatiepomp; overeenkomstig EN14511"]
["Verwarmingscapaciteit","Min.","","","kW","37.00","37.00","396.00","396.00","","44.00"]
["","Nom.","","","kW","59.0","59.0","9.00","9.00","","9.00"]
["","Max.","","","kW","975.00","975.00","1044.00","1044.00","","116.00"]
["Opgenomen vermogen","Verwarmen","","Min.","kW","84.00","84.00","9.00","9.00","","1.00"]
["","","","Nom.","kW","123","123","18.0","18.0","","18.0"]
["","","","Max.","kW","217.00","217.00","232.00","232.00","","258.00"]
["Verwarming van sanitair warm water","Algemeen","","Aangegevens belastingprofiel","","L","XL","L","XL","","XL"]
["","Gematigd klimaat","","Energierendementsklasse waterverwarming","","A+","A+","A+","A+","","A+"]
["Verwarming","Wateruitlaat gematigd klimaat 55°C","Algemeen","SCOP","","3.57","3.57","3.57","3.57","","3.57"]
["","","","Seizoensefficiëntieklasse verwarming","","A++","A++","A++","A++","","A++"]
["","Wateruitlaat gematigd klimaat 35°C","Algemeen","SCOP","","4.71","4.71","4.71","4.71","","4.71"]
["","","","Seizoensefficiëntieklasse verwarming","","A+++","A+++","A+++","A+++","","A+++"]