{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETVX12E6V / EPRA08-12EV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETVX12S18EA6V / EPRA08EAV3","ETVX12S23EA6V / EPRA08EAV3","ETVX12S18EJ6V / EPRA08EAV3","ETVX12S23EJ6V / EPRA08EAV3","ETVX12S18EA6V / EPRA10EAV3","ETVX12S23EA6V / EPRA10EAV3","ETVX12S18EJ6V / EPRA10EAV3","ETVX12S23EJ6V / EPRA10EAV3","ETVX12S23EA6V / EPRA12EAV3","ETVX12S18EA6V / EPRA12EAV3","ETVX12S18EJ6V / EPRA12EAV3","ETVX12S23EJ6V / EPRA12EAV3"]
["Binnenunit","","","","","ETVX12S18EA6V","ETVX12S23EA6V","","","ETVX12S18EA6V","ETVX12S23EA6V","","","ETVX12S23EA6V","ETVX12S18EA6V"]
["Verwarmingscapaciteit","Min.","","","kW","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)"]
["","Nom.","","","kW","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)"]
["","Max.","","","kW","7.95 (1)","7.95 (1)","7.95 (1)","7.95 (1)","9.25 (1)","9.25 (1)","9.25 (1)","9.25 (1)","9.97 (1)","9.97 (1)","9.97 (1)","9.97 (1)"]
["Koelcapaciteit","Nom.","","","kW","6.81 (3), 6.47 (4)","6.81 (3), 6.47 (4)","6.81 (3), 6.47 (4)","6.81 (3), 6.47 (4)","7.97 (3), 6.47 (4)","7.97 (3), 6.47 (4)","7.97 (3), 6.47 (4)","7.97 (3), 6.47 (4)","8.62 (3), 6.47 (4)","8.62 (3), 6.47 (4)","8.62 (3), 6.47 (4)","8.62 (3), 6.47 (4)"]
["Opgenomen vermogen","Verwarmen","","Min.","kW","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)"]
["","","","Nom.","kW","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)"]
["","","","Max.","kW","1.69 (5)","1.69 (5)","1.69 (5)","1.69 (5)","2.04 (5)","2.04 (5)","2.04 (5)","2.04 (5)","2.28 (5)","2.28 (5)","2.28 (5)","2.28 (5)"]
["","Koelen","","Nom.","kW","2.15 (3), 1.16 (4)","2.15 (3), 1.16 (4)","2.15 (3), 1.16 (4)","2.15 (3), 1.16 (4)","2.66 (3), 1.16 (4)","2.66 (3), 1.16 (4)","2.66 (3), 1.16 (4)","2.66 (3), 1.16 (4)","2.96 (3), 1.16 (4)","2.96 (3), 1.16 (4)","2.96 (3), 1.16 (4)","2.96 (3), 1.16 (4)"]
["","Sanitair warm water van 10°C tot 50°C","","Nom.","kWh","2.63 (6)","3.19 (6)","2.63 (6)","3.19 (6)","2.63 (6)","3.19 (6)","2.63 (6)","3.19 (6)","3.19 (6)","2.63 (6)","2.63 (6)","3.19 (6)"]
["Opwarmingstijd van 10°C tot 50°C","uur","","","","1u 51min","2u 10min","1u 51min","2u 10min","1u 51min","2u 10min","1u 51min","2u 10min","2u 10min","1u 51min","1u 51min","2u 10min"]
["COP","","","","","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)"]
["EER","","","","","3.17 (3), 5.56 (4)","3.17 (3), 5.56 (4)","3.17 (3), 5.56 (4)","3.17 (3), 5.56 (4)","3.00 (3), 5.56 (4)","3.00 (3), 5.56 (4)","3.00 (3), 5.56 (4)","3.00 (3), 5.56 (4)","2.91 (3), 5.56 (4)","2.91 (3), 5.56 (4)","2.91 (3), 5.56 (4)","2.91 (3), 5.56 (4)"]
["Verwarming van sanitair warm water","Algemeen","","Aangegevens belastingprofiel","","L","L","L","L","L","L","L","L","L","L","L","L"]
["","Gematigd klimaat","","Energierendementsklasse waterverwarming","","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["Verwarming","Wateruitlaat gematigd klimaat 55°C","Algemeen","SCOP","","3.47","3.47","3.47","3.47","3.48","3.48","3.48","3.48","3.48","3.48","3.48","3.48"]
["","","","Seizoensefficiëntieklasse verwarming","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Wateruitlaat gematigd klimaat 35°C","Algemeen","SCOP","","4.79","4.79","4.79","4.79","4.82","4.82","4.82","4.82","4.82","4.82","4.82","4.82"]
["","","","Seizoensefficiëntieklasse verwarming","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Bereik van het energierendement","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Capaciteit overeenkomstig norm EN14511 en geldig voor een verwarmd waterbereik met dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Capaciteit overeenkomstig norm EN14511 en geldig voor een verwarmd waterbereik met dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Capaciteit overeenkomstig norm EN14511 en geldig voor een verwarmd waterbereik met dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Capaciteit overeenkomstig norm EN14511 en geldig voor een verwarmd waterbereik met dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Capaciteit overeenkomstig norm EN14511 en geldig voor een verwarmd waterbereik met dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Capaciteit overeenkomstig norm EN14511 en geldig voor een verwarmd waterbereik met dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Capaciteit overeenkomstig norm EN14511 en geldig voor een verwarmd waterbereik met dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Capaciteit overeenkomstig norm EN14511 en geldig voor een verwarmd waterbereik met dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Capaciteit overeenkomstig norm EN14511 en geldig voor een verwarmd waterbereik met dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Capaciteit overeenkomstig norm EN14511 en geldig voor een verwarmd waterbereik met dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Capaciteit overeenkomstig norm EN14511 en geldig voor een verwarmd waterbereik met dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Capaciteit overeenkomstig norm EN14511 en geldig voor een verwarmd waterbereik met dT = 3~8°C at Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(3) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(3) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(3) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(3) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(3) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(3) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(3) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(3) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(3) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(3) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(3) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB"]
["","","","","","(4) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(4) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(4) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(4) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(4) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(4) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(4) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(4) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(4) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(4) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(4) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(4) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB"]
["","","","","","(5) - Het opgenomen vermogen is het totaal van binnen- en buitenunits, met inbegrip van de circulatiepomp; overeenkomstig EN14511","(5) - Het opgenomen vermogen is het totaal van binnen- en buitenunits, met inbegrip van de circulatiepomp; overeenkomstig EN14511","(5) - Het opgenomen vermogen is het totaal van binnen- en buitenunits, met inbegrip van de circulatiepomp; overeenkomstig EN14511","(5) - Het opgenomen vermogen is het totaal van binnen- en buitenunits, met inbegrip van de circulatiepomp; overeenkomstig EN14511","(5) - Het opgenomen vermogen is het totaal van binnen- en buitenunits, met inbegrip van de circulatiepomp; overeenkomstig EN14511","(5) - Het opgenomen vermogen is het totaal van binnen- en buitenunits, met inbegrip van de circulatiepomp; overeenkomstig EN14511","(5) - Het opgenomen vermogen is het totaal van binnen- en buitenunits, met inbegrip van de circulatiepomp; overeenkomstig EN14511","(5) - Het opgenomen vermogen is het totaal van binnen- en buitenunits, met inbegrip van de circulatiepomp; overeenkomstig EN14511","(5) - Het opgenomen vermogen is het totaal van binnen- en buitenunits, met inbegrip van de circulatiepomp; overeenkomstig EN14511","(5) - Het opgenomen vermogen is het totaal van binnen- en buitenunits, met inbegrip van de circulatiepomp; overeenkomstig EN14511","(5) - Het opgenomen vermogen is het totaal van binnen- en buitenunits, met inbegrip van de circulatiepomp; overeenkomstig EN14511","(5) - Het opgenomen vermogen is het totaal van binnen- en buitenunits, met inbegrip van de circulatiepomp; overeenkomstig EN14511"]
["","","","","","(6) - Getest bij Ta DB/NB 7°C/6°C. Conform EN 16147.","(6) - Getest bij Ta DB/NB 7°C/6°C. Conform EN 16147.","(6) - Getest bij Ta DB/NB 7°C/6°C. Conform EN 16147.","(6) - Getest bij Ta DB/NB 7°C/6°C. Conform EN 16147.","(6) - Getest bij Ta DB/NB 7°C/6°C. Conform EN 16147.","(6) - Getest bij Ta DB/NB 7°C/6°C. Conform EN 16147.","(6) - Getest bij Ta DB/NB 7°C/6°C. Conform EN 16147.","(6) - Getest bij Ta DB/NB 7°C/6°C. Conform EN 16147.","(6) - Getest bij Ta DB/NB 7°C/6°C. Conform EN 16147.","(6) - Getest bij Ta DB/NB 7°C/6°C. Conform EN 16147.","(6) - Getest bij Ta DB/NB 7°C/6°C. Conform EN 16147.","(6) - Getest bij Ta DB/NB 7°C/6°C. Conform EN 16147."]
["","","","","","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) met pomp aan volledig toerental","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) met pomp aan volledig toerental","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) met pomp aan volledig toerental","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) met pomp aan volledig toerental","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) met pomp aan volledig toerental","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) met pomp aan volledig toerental","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) met pomp aan volledig toerental","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) met pomp aan volledig toerental","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) met pomp aan volledig toerental","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) met pomp aan volledig toerental","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) met pomp aan volledig toerental","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) met pomp aan volledig toerental"]