{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EVLQ-CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EVLQ05CAV3","EVLQ08CAV3"]
["Afmetingen","Unit","","Hoogte","mm","735","735"]
["","","","Breedte","mm","832","832"]
["","","","Diepte","mm","307","307"]
["Gewicht","Unit","","","kg","54","56"]
["Ventilator","Luchtdebiet","Verwarmen","Hoog","m³/min","45.0","47.0"]
["","","Koelen","Hoog","m³/min","525","525"]
["Werkingsbereik","Verwarmen","","Min.","°CWB","-25","-25"]
["","","","Max.","°CWB","25","25"]
["Geluidsvermogenniveau","Verwarmen","","Nom.","dBA","61","62"]
["Geluidsdrukniveau","Verwarmen","","Nom.","dBA","48 (1)","49 (1)"]
["Koelmiddel","Type","","","","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","2088","2088"]
["Koudemiddel","Vulling","","","tCO2Eq","3.0","3.3"]
["Koelmiddel","Vulling","","","kg","1.5","1.6"]
["Leidingaansluitingen","Vloeistof","","Buitendiameter","mm","6.35","6.35"]
["","Gas","","Buitendiameter","mm","159","159"]
["","Afvoer","","UD","mm","1x ø15 + 1x ø20","1x ø15 + 1x ø20"]
["","Niveauverschil:","IU - OU","Max.","m","20.0","20.0"]
["Voeding","Naam","","","","V3","V3"]
["","Fase","","","","1~","1~"]
["Spanningsvoeding","Frequentie","","","Hz","50","50"]
["","Spanning","","","V","230","230"]
["Stroom","Aanbevolen zekeringen","","","A","16","20"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op een bepaalde afstand van de unit. Het is een relatieve waarde die afhangt van de afstand en de akoestische omgeving. Meer informatie vindt u in de geluidsspectrumtekening.","(1) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op een bepaalde afstand van de unit. Het is een relatieve waarde die afhangt van de afstand en de akoestische omgeving. Meer informatie vindt u in de geluidsspectrumtekening."]
["","","","","","(2) - Standaard aanloopstroom compressor aan/uit >> max. bedrijfsstroom","(2) - Standaard aanloopstroom compressor aan/uit >> max. bedrijfsstroom"]
["","","","","","(3) - Aanloopstroom van Daikin Altherma inverterbestuurde compressor altijd <= max. bedrijfsstroom","(3) - Aanloopstroom van Daikin Altherma inverterbestuurde compressor altijd <= max. bedrijfsstroom"]