{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":6,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A(9) / RXM-A9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBA35A2VEB9 / RXM35A5V1B9","FBA50A2VEB9 / RXM50A5V1B9"]
["Koelcapaciteit","Nom.","","kW","3.4","5"]
["Verwarmingscapaciteit","Nom.","","kW","4","5.5"]
["Nominaal rendement","EER","","","4.02","3.55"]
["","COP","","","4.02","3.83"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWh","423","704"]
["Nominaal energierendement","Richtlijn Energielabels","Koeling","","A","A"]
["","","Verwarming","","A","A"]
["Koeling","Energieklasse","","","A++","A++"]
["","Vermogen","Pdesign","kW","3.4","5"]
["","SEER","","","6.3","6.27"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWu/a","189","279"]
["Verwarming (gematigd klimaat)","Energieklasse","","","A+","A+"]
["","Vermogen","Pdesign","kW","2.9","4.4"]
["","SCOP/A","","","4.17","4.06"]
["","Pdh-verwarmingsvermogen bij -10 °C","","kW","2.32","3.73"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWu/a","973","1517"]
["Opmerkingen","","","","(1) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m."]
["","","","","(2) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m."]
["","","","","(3) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik"]
["","","","","(4) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening"]