{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":49,"n_cols":12,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBQ-D"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FBQ35D2VEB","FBQ50D2VEB","FBQ60D2VEB","FBQ71D2VEB","FBQ100D2VEB","FBQ125D2VEB","FBQ140D2VEB"]
["Geluidsdrukniveau","Verwarmen","","Hoog","dBA","37","37","31","31.0","36.0","38.0","38"]
["","","","Middelhoog","dBA","34","34","28","28.0","33.0","35.0","35"]
["","","","Laag","dBA","29","29","25","25.0","30.0","32.0","32"]
["","Koelen","","Middelhoog","dBA","32","32","28","28.0","32.0","35.0","35"]
["","","","Laag","dBA","29","29","25","25.0","30.0","32.0","32"]
["","","","Hoog","dBA","35","35","30","30.0","34.0","37.0","37"]
["Standaard-accessoires","Bedieningshandleiding","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Montagehandleiding","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Afvoerslang","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Metalen klem voor afvoerslang","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Sluitring voor ophangbeugel","","","","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Schroeven","","","","40","40","40","40","40","40","40"]
["","Isolatie voor fitting","","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Afdichtingskussen","","","","5","5","5","5","5","5","5"]
["","Afdichtingskussens","","","","","","","5","5","5","5"]
["","Klemmen","","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["Koelmiddel","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Regelsystemen","Wired remote control","","","","","","","BRC1E52A/B, BRC1D528","BRC1E52A/B, BRC1D528","BRC1E52A/B, BRC1D528","BRC1E52A/B, BRC1D528"]
["","Infrared remote control","","","","","","","BRC4C65","BRC4C65","BRC4C65","BRC4C65"]
["Piping connections","Vloeistof","","Buitendiameter","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","","Buitendiameter","mm","9.52","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Afvoer","","","","VP20 (binnendiameter 20/buitendiameter 26), afvoerhoogte 625 mm","VP20 (binnendiameter 20/buitendiameter 26), afvoerhoogte 625 mm","VP20 (binnendiameter 20/buitendiameter 26), afvoerhoogte 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Geluidsvermogenniveau","Koelen","","","dBA","60","60","56","56","58","62","62"]
["Afmetingen","Unit","","Breedte","mm","700","700","1,000","1,000","1,400","1,400","1,400"]
["","","","Diepte","mm","800","800","800","800","800","800","800"]
["","","","Hoogte","mm","245","245","245","245","245","245","245"]
["Behuizing","Materiaal","","","","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat"]
["","Colour","","","","Niet gelakt (gegalvaniseerd)","Niet gelakt (gegalvaniseerd)","Niet gelakt (gegalvaniseerd)","Niet gelakt (gegalvaniseerd)","Niet gelakt (gegalvaniseerd)","Niet gelakt (gegalvaniseerd)","Niet gelakt (gegalvaniseerd)"]
["Gewicht","Unit","","","kg","28.0","28.0","35.0","35.0","46.0","46.0","46.0"]
["Ventilator","Externe statische druk","","Hoog","Pa","150","150","150","150","150","150","150"]
["","","","Nom.","Pa","30","30","30","30","40","50","50"]
["","Luchtdebiet","Verwarmen","Hoog","m³/min","","","","","29.0","34.0","34.0"]
["","","","Laag","m³/min","","","","","23.0","23.5","23.5"]
["","","","Middelhoog","m³/min","","","","","26.0","29.0","29.0"]
["","","Koelen","Laag","m³/min","","","","","23.0","23.5","23.5"]
["","","","Middelhoog","m³/min","","","","","26.0","29.0","29.0"]
["","","","Hoog","m³/min","","","","","29.0","34.0","34.0"]
["Afvoerhoogte","mm","","","","625","625","625","625","625","625","625"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequentie","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Naam","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Spanning","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(1) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(1) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(1) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(1) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(1) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(1) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft."]