{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":7,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-A / RXM-M9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG35AVEB / RXM35M3V1B9","FCAG50AVEB / RXM50M3V1B9","FCAG60AVEB / RXM60M3V1B9"]
["Koelcapaciteit","Nom.","","kW","3.50","5.00","5.70"]
["Koeling","SEER","","","6.35","6.54","6.40"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWu/a","193","266","312"]
["","Vermogen","Pdesign","kW","3.50","5.00","5.70"]
["","Energieklasse","","","A++","A++","A++"]
["Verwarming (gematigd klimaat)","Vermogen","Pdesign","kW","3.32","4.36","4.71"]
["","SCOP/A","","","4.90","4.30","4.20"]
["","Energieklasse","","","A++","A+","A+"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWu/a","948","1,419","1,569"]
["Nominaal energierendement","Jaarlijks energieverbruik","","kWu","471","697","862"]
["","EER","","","3.72","3.58","3.31"]
["","COP","","","3.77","3.70","3.38"]
["","Richtlijn Energielabels","Koeling","","A","A","A"]
["","","Verwarming","","A","A","C"]
["Verwarmingscapaciteit","Nom.","","kW","4.20","6.00","7.00"]
["Opmerkingen","","","","(1) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(1) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(1) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik"]
["","","","","(2) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(2) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(2) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening"]
["","","","","(3) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(3) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(3) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m."]
["","","","","(4) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(4) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(4) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m."]