{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-A / RXS-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG50AVEB / RXS50L2V1B","FCAG60AVEB / RXS60L2V1B"]
["Koelcapaciteit","Nom.","","kW","5.00","5.70"]
["Koeling","SEER","","","6.48","6.22"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWu/a","270","321"]
["","Vermogen","Pdesign","kW","5.00","5.70"]
["","Energieklasse","","","A++","A++"]
["Verwarming (gematigd klimaat)","Vermogen","Pdesign","kW","4.36","4.71"]
["","SCOP/A","","","4.29","4.00"]
["","Energieklasse","","","A++","A+"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWu/a","1,426","1,646"]
["Leidingaansluitingen","Vloeistof","Buitendiameter","mm","6.35","6.35"]
["","Gas","Buitendiameter","mm","12.70","12.70"]
["","Afvoer","UD","mm","VP25 (buitendiam. 32, binnendiam. 25)","VP25 (buitendiam. 32, binnendiam. 25)"]
["Nominaal energierendement","EER","","","3.55","3.48"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWh","705","820"]
["","COP","","","3.70","3.52"]
["","Richtlijn Energielabels","Koeling","","A","A"]
["","","Verwarming","","A","B"]
["Verwarmingscapaciteit","Nom.","","kW","6.00","7.00"]
["Opmerkingen","","","","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemperatuur: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemperatuur: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m."]
["","","","","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik"]
["","","","","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening"]