{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":24,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-A / RZQG-L9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG100AVEB / RZQG71L9V1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQG71L9V1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQG71L9V1B","FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZQG71L9V1B","FCAG71AVEB / RZQG71L9V1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQG100L9V1B","FCAG100AVEB / RZQG100L9V1B","FCAG140AVEB / RZQG100L9V1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQG100L9V1B","FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZQG100L9V1B","FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZQG100L9V1B","FCAG71AVEB / FCAG71AVEB / RZQG100L9V1B","FCAG125AVEB / RZQG125L9V1B","FCAG140AVEB / RZQG125L9V1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQG125L9V1B","FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZQG125L9V1B","FCAG60AVEB / FCAG60AVEB / RZQG125L9V1B","FCAG71AVEB / FCAG71AVEB / RZQG125L9V1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQG140L9V1B","FCAG140AVEB / RZQG140L9V1B"]
["Koeling","SEER","","","6.72","5.10","5.10","5.10","6.72","5.10","6.80","6.80","5.10","5.10","5.10","5.10","6.00","6.00","5.10","5.10","5.10","5.10","9.70","6.44"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWu/a","355","467","467","467","355","652","489","489","652","652","652","652","700","700","824","824","824","824","829","1,249"]
["","Vermogen","Pdesign","kW","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.0","12.00","12.0","12.0","12.0","12.0","13.4","13.4"]
["","Energieklasse","","","A++","A","A","A","A++","A","A++","A++","A","A","A","A","A+","A+","A","A","A","A"]
["Verwarming (gematigd klimaat)","Vermogen","Pdesign","kW","6.33","6.00","6.00","6.00","6.33","11.3","11.3","11.30","7.60","11.3","11.3","11.3","12.7","12.66","12.7","12.7","12.7","12.7","12.0","11.6"]
["","SCOP/A","","","4.20","3.80","3.80","3.80","4.20","3.80","4.61","4.61","3.80","3.80","3.80","3.80","4.10","4.10","3.80","3.80","3.80","3.80","3.96","4.27"]
["","Energieklasse","","","A+","A","A","A","A+","A","A++","A++","A","A","A","A","A+","A+","A","A","A","A"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWu/a","2,110","2,211","2,211","2,211","2,110","4,164","3,432","3,432","4,164","4,164","4,164","4,164","4,323","4,323","4,683","4,683","4,683","4,683","4,235","3,795"]
["Opmerkingen","","","","","","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","","","","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m"]
["","","","","","","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","","","","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m"]
["","","","","","","(3) - EER/COP volgens Eurovent 2012, alleen voor gebruik buiten de EU","","(3) - EER/COP volgens Eurovent 2012, alleen voor gebruik buiten de EU","(3) - EER/COP volgens Eurovent 2012, alleen voor gebruik buiten de EU","(3) - EER/COP volgens Eurovent 2012, alleen voor gebruik buiten de EU","","","","(3) - EER/COP volgens Eurovent 2012, alleen voor gebruik buiten de EU","","(3) - EER/COP volgens Eurovent 2012, alleen voor gebruik buiten de EU","","(3) - EER/COP volgens Eurovent 2012, alleen voor gebruik buiten de EU","(3) - EER/COP volgens Eurovent 2012, alleen voor gebruik buiten de EU","(3) - EER/COP volgens Eurovent 2012, alleen voor gebruik buiten de EU","","(3) - EER/COP volgens Eurovent 2012, alleen voor gebruik buiten de EU","(3) - EER/COP volgens Eurovent 2012, alleen voor gebruik buiten de EU"]
["Koelcapaciteit","Nom.","","kW","","","","","6.80 (1)","","9.50 (1)","","","","","","12.0 (1)","","","","","","13.4 (1)","13.4 (1)"]
["Nominaal energierendement","Jaarlijks energieverbruik","","kWh","","","","","1,005","","1,225","","","","","","1,610"]
["","EER","","","","","","","3.39 (3)","","3.87 (3)","","","","","","3.73 (3)","","","","","","4.29 (3)","2.50 (3)"]
["","COP","","","","","","","3.97 (3)","","4.15 (3)","","","","","","3.63 (3)","","","","","","","3.61 (3)"]
["","Richtlijn Energielabels","Koeling","","","","","","A","","A","","","","","","A"]
["","","Verwarming","","","","","","A","","A","","","","","","A"]
["Verwarmingscapaciteit","Nom.","","kW","","","","","7.50 (2)","","10.8 (2)","","","","","","13.5 (2)","","","","","","15.5 (2)","15.5 (2)"]
["Koeling","ηs,c","","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","","385.1","254.6"]
["Verwarming (gematigd klimaat)","ηs,h","","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","","155.2","167.6"]