{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":55,"n_cols":8,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-G"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAHG71GVEB (Archived)","FCAHG100GVEB (Archived)","FCAHG125GVEB (Archived)","FCAHG140GVEB (Archived)"]
["Geluidsdrukniveau","Verwarmen","Hoog","dBA","36","44","45","45"]
["","","Middelhoog","dBA","33","39","40","41"]
["","","Laag","dBA","29","33","35","37"]
["","Koelen","Middelhoog","dBA","33","39","40","41"]
["","","Laag","dBA","29","33","35","37"]
["","","Hoog","dBA","36","44","45","45"]
["Standaard-accessoires","Bedieningshandleiding","","","1","1","1","1"]
["","Montagehandleiding","","","1","1","1","1"]
["","Afvoerslang","","","1","1","1","1"]
["","Klem voor afvoerslang","","","1","1","1","1"]
["","Sluitring voor ophangbeugel","","","8","8","8","8"]
["","Schroeven","","","4","4","4","4"]
["","Isolatie voor fitting","","","2","2","2","2"]
["","Afdichtingskussens","","","4","4","4","4"]
["","Afdichtingskussen voor de afvoer","","","1","1","1","1"]
["","Klemmen","","","1","1","1","1"]
["Regelsystemen","Wired remote control","","","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7"]
["","Infrared remote control","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Koelcapaciteit","Totaalvermogen","Nom.","kW","","","12.10","13.40"]
["Piping connections","Vloeistof","Buitendiameter","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","Buitendiameter","mm","15.90","15.90","15.90","15.90"]
["","Drainage","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Sierpaneel 4","Afmetingen","Diepte","mm","50","50","50","50"]
["","","Breedte","mm","950","950","950","950"]
["","","Hoogte","mm","950","950","950","950"]
["","Model","","","BYCQ140D7GFW1","BYCQ140D7GFW1","BYCQ140D7GFW1","BYCQ140D7GFW1"]
["","Kleur","","","ZUIVER WIT","ZUIVER WIT","ZUIVER WIT","ZUIVER WIT"]
["","Gewicht","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["Geluidsniveau","Koelen","","dBA","53","61","61","61"]
["","Verwarmen","","dBA","53","61","61","61"]
["Afmetingen","Unit","Breedte","mm","840","840","840","840"]
["","","Diepte","mm","840","840","840","840"]
["","","Hoogte","mm","288","288","288","288"]
["Behuizing","Materiaal","","","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat"]
["Gewicht","Unit","","kg","25","25","25","25"]
["Sierpaneel","Gewicht","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["","Model","","","BYCQ140D7W1: wit met grijze lamellen","BYCQ140D7W1: wit met grijze lamellen","BYCQ140D7W1: wit met grijze lamellen","BYCQ140D7W1: wit met grijze lamellen"]
["","Afmetingen","Hoogte","mm","50","50","50","50"]
["","","Diepte","mm","950","950","950","950"]
["","","Breedte","mm","950","950","950","950"]
["","Kleur","","","ZUIVER WIT","ZUIVER WIT","ZUIVER WIT","ZUIVER WIT"]
["Verwarmingscapaciteit","Totaalvermogen","Nom.","kW","","","13.5","15.5"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequentie","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Spanning","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Opmerkingen","","","","(1) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(1) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(1) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(1) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft."]
["","","","","(2) - De BYCQ140D7W1W heeft witte isolatie. Op witte isolatie is vuil sneller zichtbaar. Daarom is het niet aangeraden om decoratiepaneel BYCQ140D7W1W te installeren op plaatsen waar er veel vuil aanwezig is.","(2) - De BYCQ140D7W1W heeft witte isolatie. Op witte isolatie is vuil sneller zichtbaar. Daarom is het niet aangeraden om decoratiepaneel BYCQ140D7W1W te installeren op plaatsen waar er veel vuil aanwezig is.","(2) - De BYCQ140D7W1W heeft witte isolatie. Op witte isolatie is vuil sneller zichtbaar. Daarom is het niet aangeraden om decoratiepaneel BYCQ140D7W1W te installeren op plaatsen waar er veel vuil aanwezig is.","(2) - De BYCQ140D7W1W heeft witte isolatie. Op witte isolatie is vuil sneller zichtbaar. Daarom is het niet aangeraden om decoratiepaneel BYCQ140D7W1W te installeren op plaatsen waar er veel vuil aanwezig is."]
["","","","","(3) - BYCQ140D7W1: standaardpaneel in zuiver wit met grijze lamellen; BYCQ140D7W1W: standaardpaneel in zuiver wit met witte lamellen; BYCQ140D7GW1: zelfreinigend paneel in zuiver wit.","(3) - BYCQ140D7W1: standaardpaneel in zuiver wit met grijze lamellen; BYCQ140D7W1W: standaardpaneel in zuiver wit met witte lamellen; BYCQ140D7GW1: zelfreinigend paneel in zuiver wit.","(3) - BYCQ140D7W1: standaardpaneel in zuiver wit met grijze lamellen; BYCQ140D7W1W: standaardpaneel in zuiver wit met witte lamellen; BYCQ140D7GW1: zelfreinigend paneel in zuiver wit.","(3) - BYCQ140D7W1: standaardpaneel in zuiver wit met grijze lamellen; BYCQ140D7W1W: standaardpaneel in zuiver wit met witte lamellen; BYCQ140D7GW1: zelfreinigend paneel in zuiver wit."]
["","","","","(4) - Deze optie is uitsluitend bedoeld voor gebruik in omgevingen met fijn stof (kledingswinkels).Gebruik deze optie niet voor omgevingen met hoge vochtigheid en/of vette lucht.","(4) - Deze optie is uitsluitend bedoeld voor gebruik in omgevingen met fijn stof (kledingswinkels).Gebruik deze optie niet voor omgevingen met hoge vochtigheid en/of vette lucht.","(4) - Deze optie is uitsluitend bedoeld voor gebruik in omgevingen met fijn stof (kledingswinkels).Gebruik deze optie niet voor omgevingen met hoge vochtigheid en/of vette lucht.","(4) - Deze optie is uitsluitend bedoeld voor gebruik in omgevingen met fijn stof (kledingswinkels).Gebruik deze optie niet voor omgevingen met hoge vochtigheid en/of vette lucht."]