{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":53,"n_cols":11,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQG-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQG35FVEB","FCQG50FVEB","FCQG60FVEB","FCQG71FVEB","FCQG100FVEB","FCQG125FVEB","FCQG140FVEB"]
["Geluidsdrukniveau","Verwarmen","Hoog","dBA","31","31","33","33","37","41","41"]
["","","Nom.","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["","","Laag","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","Koelen","Laag","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","","Hoog","dBA","31","31","33","33","37","41","41"]
["","","Nom.","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["Standaard-accessoires","Bedieningshandleiding","","","Bedieningshandleiding","Bedieningshandleiding","Bedieningshandleiding","Bedieningshandleiding","Bedieningshandleiding","Bedieningshandleiding","Bedieningshandleiding"]
["","Montagehandleiding","","","Montagehandleiding","Montagehandleiding","Montagehandleiding","Montagehandleiding","Montagehandleiding","Montagehandleiding","Montagehandleiding"]
["","Afvoerslang","","","Afvoerslang","Afvoerslang","Afvoerslang","Afvoerslang","Afvoerslang","Afvoerslang","Afvoerslang"]
["","Klem voor afvoerslang","","","Klem voor afvoerslang","Klem voor afvoerslang","Klem voor afvoerslang","Klem voor afvoerslang","Klem voor afvoerslang","Klem voor afvoerslang","Klem voor afvoerslang"]
["","Sluitring voor ophangbeugel","","","Sluitring voor ophangbeugel","Sluitring voor ophangbeugel","Sluitring voor ophangbeugel","Sluitring voor ophangbeugel","Sluitring voor ophangbeugel","Sluitring voor ophangbeugel","Sluitring voor ophangbeugel"]
["","Schroeven","","","Schroeven","Schroeven","Schroeven","Schroeven","Schroeven","Schroeven","Schroeven"]
["","Isolatie voor fitting","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Afdichtingskussens","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Afdichtingskussen voor de afvoer","","","Afdichtingskussen voor de afvoer","Afdichtingskussen voor de afvoer","Afdichtingskussen voor de afvoer","Afdichtingskussen voor de afvoer","Afdichtingskussen voor de afvoer","Afdichtingskussen voor de afvoer","Afdichtingskussen voor de afvoer"]
["","Klemmen","","","Klemmen","Klemmen","Klemmen","Klemmen","Klemmen","Klemmen","Klemmen"]
["Regelsystemen","Bedrade afstandsbediening","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Leidingaansluitingen","Vloeistof","Buitendiameter","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","Buitendiameter","mm","9.52","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Afvoer","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Sierpaneel 4","Afmetingen","Diepte","mm","50","50","50","50","50","50","50"]
["","","Breedte","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Hoogte","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Model","","","BYCQ140D7W1: wit met grijze lamellen","BYCQ140D7W1: wit met grijze lamellen","BYCQ140D7W1: wit met grijze lamellen","BYCQ140D7W1: wit met grijze lamellen","BYCQ140D7W1: wit met grijze lamellen","BYCQ140D7W1: wit met grijze lamellen","BYCQ140D7W1: wit met grijze lamellen"]
["","Kleur","","","Zuiver wit (RAL 9010)","Zuiver wit (RAL 9010)","Zuiver wit (RAL 9010)","Zuiver wit (RAL 9010)","Zuiver wit (RAL 9010)","Zuiver wit (RAL 9010)","Zuiver wit (RAL 9010)"]
["","Gewicht","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Sound power level","Koelen","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["","Verwarmen","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["Afmetingen","Unit","Breedte","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","Diepte","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","Hoogte","mm","204","204","204","204","246","246","246"]
["Behuizing","Materiaal","","","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat"]
["Gewicht","Unit","","kg","18","19","19","21","24","24","24"]
["Sierpaneel","Gewicht","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["","Model","","","BYCQ140D7GFW1: zelfreinigend paneel met filter met fijne maas","BYCQ140D7GFW1: zelfreinigend paneel met filter met fijne maas","BYCQ140D7GFW1: zelfreinigend paneel met filter met fijne maas","BYCQ140D7GFW1: zelfreinigend paneel met filter met fijne maas","BYCQ140D7GFW1: zelfreinigend paneel met filter met fijne maas","BYCQ140D7GFW1: zelfreinigend paneel met filter met fijne maas","BYCQ140D7GFW1: zelfreinigend paneel met filter met fijne maas"]
["","Afmetingen","Hoogte","mm","130","130","130","130","130","130","130"]
["","","Diepte","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Breedte","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Kleur","","","Zuiver wit (RAL 9010)","Zuiver wit (RAL 9010)","Zuiver wit (RAL 9010)","Zuiver wit (RAL 9010)","Zuiver wit (RAL 9010)","Zuiver wit (RAL 9010)","Zuiver wit (RAL 9010)"]
["Power supply","Fase","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequentie","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Naam","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Spanning","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Opmerkingen","","","","(1) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(1) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(1) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(1) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(1) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(1) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(1) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft."]
["","","","","(2) - De BYCQ140D7W1W heeft witte isolatie. Op witte isolatie is vuil sneller zichtbaar. Daarom is het niet aangeraden om decoratiepaneel BYCQ140D7W1W te installeren op plaatsen waar er veel vuil aanwezig is.","(2) - De BYCQ140D7W1W heeft witte isolatie. Op witte isolatie is vuil sneller zichtbaar. Daarom is het niet aangeraden om decoratiepaneel BYCQ140D7W1W te installeren op plaatsen waar er veel vuil aanwezig is.","(2) - De BYCQ140D7W1W heeft witte isolatie. Op witte isolatie is vuil sneller zichtbaar. Daarom is het niet aangeraden om decoratiepaneel BYCQ140D7W1W te installeren op plaatsen waar er veel vuil aanwezig is.","(2) - De BYCQ140D7W1W heeft witte isolatie. Op witte isolatie is vuil sneller zichtbaar. Daarom is het niet aangeraden om decoratiepaneel BYCQ140D7W1W te installeren op plaatsen waar er veel vuil aanwezig is.","(2) - De BYCQ140D7W1W heeft witte isolatie. Op witte isolatie is vuil sneller zichtbaar. Daarom is het niet aangeraden om decoratiepaneel BYCQ140D7W1W te installeren op plaatsen waar er veel vuil aanwezig is.","(2) - De BYCQ140D7W1W heeft witte isolatie. Op witte isolatie is vuil sneller zichtbaar. Daarom is het niet aangeraden om decoratiepaneel BYCQ140D7W1W te installeren op plaatsen waar er veel vuil aanwezig is.","(2) - De BYCQ140D7W1W heeft witte isolatie. Op witte isolatie is vuil sneller zichtbaar. Daarom is het niet aangeraden om decoratiepaneel BYCQ140D7W1W te installeren op plaatsen waar er veel vuil aanwezig is."]
["","","","","(3) - BYCQ140D7W1: standaardpaneel in zuiver wit met grijze lamellen; BYCQ140D7W1W: standaardpaneel in zuiver wit met witte lamellen; BYCQ140D7GW1: zelfreinigend paneel in zuiver wit.","(3) - BYCQ140D7W1: standaardpaneel in zuiver wit met grijze lamellen; BYCQ140D7W1W: standaardpaneel in zuiver wit met witte lamellen; BYCQ140D7GW1: zelfreinigend paneel in zuiver wit.","(3) - BYCQ140D7W1: standaardpaneel in zuiver wit met grijze lamellen; BYCQ140D7W1W: standaardpaneel in zuiver wit met witte lamellen; BYCQ140D7GW1: zelfreinigend paneel in zuiver wit.","(3) - BYCQ140D7W1: standaardpaneel in zuiver wit met grijze lamellen; BYCQ140D7W1W: standaardpaneel in zuiver wit met witte lamellen; BYCQ140D7GW1: zelfreinigend paneel in zuiver wit.","(3) - BYCQ140D7W1: standaardpaneel in zuiver wit met grijze lamellen; BYCQ140D7W1W: standaardpaneel in zuiver wit met witte lamellen; BYCQ140D7GW1: zelfreinigend paneel in zuiver wit.","(3) - BYCQ140D7W1: standaardpaneel in zuiver wit met grijze lamellen; BYCQ140D7W1W: standaardpaneel in zuiver wit met witte lamellen; BYCQ140D7GW1: zelfreinigend paneel in zuiver wit.","(3) - BYCQ140D7W1: standaardpaneel in zuiver wit met grijze lamellen; BYCQ140D7W1W: standaardpaneel in zuiver wit met witte lamellen; BYCQ140D7GW1: zelfreinigend paneel in zuiver wit."]