{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":5,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-B / RQ-BW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDQ125B8V3B9 / RQ125B8W1B"]
["Koelcapaciteit","Nom.","","kW","12.5 (6)"]
["Piping connections","Vloeistof","Buitendiameter","mm","9.52"]
["","Gas","Buitendiameter","mm","15.9"]
["","Drainage","OD","mm","26"]
["Nominaal energierendement","EER","","","2.61"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWu","2,395"]
["","COP","","","3.24"]
["","Richtlijn Energielabels","Koeling","","D"]
["","","Verwarming","","C"]
["Verwarmingscapaciteit","Nom.","","kW","14.6 (7)"]
["Opmerkingen","","","","(1) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden."]
["","","","","(2) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft."]
["","","","","(3) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten."]
["","","","","(4) - Verwarmingscapaciteit is enkel van toepassing in combinatie met buitenunit met warmtepomp"]
["","","","","(5) - In geval van afvoerleidingen voor de buitenunit is een afvoerleidingenset (optie) vereist."]
["","","","","(6) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m"]
["","","","","(7) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m"]
["","","","","(8) - Nominaal rendement: koeling tegen 35°/27° nominale belasting, verwarming tegen 7°/20° nominale belasting"]