{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F3 / RXS-L3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM25F3V1B / RXS25L3V1B","FDXM35F3V1B / RXS35L3V1B"]
["Koelcapaciteit","Nom.","","kW","2.40","3.40"]
["Koeling","SEER","","","5.63","5.21"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWu/a","149","228"]
["","Vermogen","Pdesign","kW","2.40","3.40"]
["","Energieklasse","","","A+","A"]
["Verwarming (gematigd klimaat)","Vermogen","Pdesign","kW","2.60","2.90"]
["","SCOP/A","","","4.24","3.88"]
["","Energieklasse","","","A+","A"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWu/a","858","1,047"]
["Leidingaansluitingen","Vloeistof","Buitendiameter","mm","6.35","6.35"]
["","Gas","Buitendiameter","mm","9.50","9.50"]
["","Afvoer","OD","mm","VP20 (buitendiam. 26, binnendiam. 20)","VP20 (buitendiam. 26, binnendiam. 20)"]
["Nominaal energierendement","EER","","","3.74","2.96"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWu","321","574"]
["","COP","","","4.00","3.48"]
["","Richtlijn Energielabels","Koeling","","A","B"]
["","","Verwarming","","A","A"]
["Verwarmingscapaciteit","Nom.","","kW","3.20","4.00"]
["Opmerkingen","","","","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemperatuur: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemperatuur: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m."]
["","","","","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik"]
["","","","","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening"]